
Пояснительная записка
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Конструктивное моделирование одежды

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточной аттестации в форме тестирования, выполнения задач (упражнений) репродуктивного, конструктивного и творческого уровней, выполнения презентаций, вопросов к зачету.
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (модуля) Конструктивное моделирование одежды.

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
способен выполнять деятельность и (или)демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики  (ПК – 8);

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.
Фонд оценочных средств
по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды

	№ п/п
	Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование оценочного средства

	1. 
	Методы разработки конструкций новых моделей с использованием базовых основ. Выбор соответствующей базовой основы. Уточнение базовой основы, перенос модельных особенностей. Конструктивный анализ внешней формы модели. Определение величин композиционных припусков по линиям груди, талии, бёдер; определение размеров, форм и положения основных конструктивных швов и элементов конструкции. /Лек/
	ПК-8
	тест

	2. 
	Самостоятельная работа. Подготовка мультимедийной презентации по темам: 1. Современные тенденции в конструктивном моделировании изделий одежды.

2. Дизайн и конструктивное моделирование современной женской одежды.

3. Дизайн и конструктивное моделирование современной мужской одежды. /Ср/
	ПК-8
	Подготовка мультимедийной презентации

	3. 
	Приёмы конструктивного моделирования 1го вида: перевод вытачек в различных направлениях; проектирование складок; дополнительные членения деталей. Разработка модельных изменений воротника, лацканов, борта, мелких деталей.  /Лек./
	ПК-8
	Задачи(упражнения) репродуктивного уровня. Тестирование

	4. 
	Приёмы конструктивного моделирования 2го вида: параллельное и коническое расширение и заужение деталей на разных уровнях; проектирование сложных вытачек, подрезов, драпировок. /Лаб/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня

	5. 
	Самостоятельная работа. Конструктивное моделирование изделий одежды в соответствии с заданным изображением модели. Подготовка к тестированию. /Ср/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня.

	6. 
	Методы конструктивного моделирования 3 вида. Разработка конструкций одежды с рукавами формы «реглан» отвесной и мягкой формы. Разработка конструкций одежды с цельнокроенными рукавами отвесной и мягкой формы. Разработка конструкций одежды с рукавами комбинированного покроя. /Лек/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня, тест

	7. 
	Самостоятельная работа. Конструктивное моделирование изделий одежды в соответствии с заданным изображением модели. Подготовка к тестированию. /Ср/
	ПК-8
	Практическое задание

	8. 
	Конструктивное моделирование воротников различных форм и моделей: воротники-стойки; воротники плоскоежащие и фантазийные; воротники к изделиям с открытой горловиной, отложные, отложные со стойкой. /Лек/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня, тест

	9. 
	Самостоятельная работа. Самостоятельная работа. Выполнение конструктивного моделирования и макетирования воротников различной формы и объёма. /Ср/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) творческого уровня

	10. 
	Исходные данные для проектирования конструкции одношовного рукава с локтевой вытачкой. Разработка конструкции одношовного рукава. Разработка конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней половинками. Исходные данные для проектирования конструкции. Конструктивное оформление передних и локтевых срезов. Сопряжение рукава с проймой. Проектирование конструкции двухшовного рукава со шлицей в нижней части. Исходные данные для разработки конструкции. Конструктивное оформление передних и локтевых срезов. Сопряжение рукава с проймой. /Лаб/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня

	11. 
	Выполнение конструктивного моделирования и макетирования рукавов различной формы и объёма. /Ср/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня

	12. 
	Разработка моделей по эскизу. Конструктивный анализ моделей. Выполнение технического эскиза. Использование приёмов конструктивного моделирования 3го вида при разработке одежды новых видов. Проверка длины и формы соединяемых срезов, размещение контрольных знаков, сопряжённость срезов соединяемых деталей новой конструкции. /Лаб/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) творческого уровня

	13. 
	Конструктивное моделирование и макетирование изделия нового вида. Задания творческого уровня. /Ср/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) творческого уровня

	14. 
	Моделирование одежды методом наколки. Основные приемы и средства образования формы одежды методом наколки. Макетирование как средство разработки сложных форм. /Лаб./
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) реконструктивного уровня

	15. 
	Самостоятельная работа. Выполнение макета изделия на фигуру типового телосложения методом наколки. Подготовка презентации. /Ср/
	ПК-8
	Выполнение задачи (упражнения) творческого уровня


Тест
по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды
1. Охарактеризовать степень прилегания швейного изделия:

	1. 
	Малая, умеренная, свободная

	2. 
	Плотная, средняя, свободная

	3. 
	Сильная, средняя, слабая

	4. 
	Очень плотная, плотная, средняя, свободная, очень свободная


2. Перечислить линии конструктивных сечений на техническом эскизе
	1. 
	Центральная линия переда, линия верхушечной точки, линия подбородка, линия яремной выемки, линия груди, линия талии, линия бедер, линия центра колена, линия пола

	2. 
	Центральная линия переда, линия плеча, линия груди, линия талии, линия бедер, линия центра колена, линия пола

	3. 
	Центральная линия переда, линия верхушечной точки, линия груди, линия талии, линия бедер,  линия пола


3. Перечислить конструктивные линии на чертеже основы плечевого изделия
	1. 
	Средняя линия полочки, средняя линия спинки, линия глубины проймы, линия талии, линия бедер, линия низа

	2. 
	Центральная линия переда, центральная линия спинки, уровень лопаток, линия груди, линия талии, линия бедер, линия колена, линия низа

	3. 
	Линия полузаноса на полочке, средняя линия спинки, линии горловины на полочке и спинке, линия талии, линия бедер, линия низа


4. Линию втачивания рукава на чертеже полочки и спинки называют линией проймы. Как называют эту же линию на чертеже рукава?
	1. 
	Линия посадки рукава

	2. 
	Линия оката рукава

	3. 
	Линия размещения рукава

	4. 
	Линия совмещения рукава с проймой


5. Вставьте пропущенные слова:……..-это инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия по его графическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой основы
	1. 
	Конструирование модели

	2. 
	Моделирование 

	3. 
	Градация лекал

	4. 
	Техническое размножение лекал

	5. 
	Проектирование одежды

	6. 
	Конструктивное моделирование


6. Вставьте пропущенное слово:…..-это художественный творческий процесс создания новой модели с учетом её назначения, окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов
	1. 
	Конструирование модели

	2. 
	Моделирование 

	3. 
	Градация лекал

	4. 
	Техническое размножение лекал

	5. 
	Проектирование одежды

	6. 
	Конструктивное моделирование


7. Вставьте пропущенное слово: ……характеристика изделия устанавливает: силуэт изделия, тип конструкции рукава, длину изделия, тип воротника, тип и форму карманов
	1. 
	Техническая

	2. 
	Описательная

	3. 
	Цифровая

	4. 
	Нормативная


8. Вставьте пропущенное слово:……характеристика изделия устанавливает величины всех прибавок, габариты и форму швов, деталей, рельефов и т.п.
	1. 
	Техническая

	2. 
	Описательная

	3. 
	Цифровая

	4. 
	Нормативная


9. Вставьте пропущенное слово: критерии…….рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу
	1. 
	первого

	2. 
	второго

	3. 
	третьего


10. Вставьте пропущенное слово: критерии …….рода характеризуют сходство базовой основы с разрабатываемой моделью по членению основных деталей конструкции
	1. 
	первого

	2. 
	второго

	3. 
	третьего


11. Вставьте пропущенное слово: критерии …….рода характеризуют сходство базовой основы с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам
	1. 
	первого

	2. 
	второго

	3. 
	третьего


12. Вставьте пропущенные слова: при расширении изделия (увеличении объёма по линии груди) и углублении проймы его форма (изделия) характеризуется ……. соответствием форме поверхности, т.е. …….степенью выпуклости спинки и переда
	1. 
	Меньшим, большей

	2. 
	Большим, большей

	3. 
	Меньшим, меньшей

	4. 
	Большим, меньшей


13. Перечислить способы формообразования изделий из плоских материалов
	1. 
	Конструктивный, физико-химический, механический

	2. 
	Физико-механический, физико-химический, макетный

	3. 
	Конструктивный, физико-механический, физико-химический

	4. 
	Конструктивный, макетный, механический


14. Как называется объёмная форма изделия умеренного или большого объёма с цельновыкроенными рукавами?
	1. 
	отвесная

	2. 
	оригинальная

	3. 
	мягкая

	4. 
	классическая


15. Как называется форма изделия с цельновыкроенными рукавами, повторяющая по объёму тело человека и имеющая форму рукава, приближающуюся по внешнему виду к втачному?
	1. 
	отвесная

	2. 
	оригинальная

	3. 
	мягкая

	4. 
	классическая


16. По каким признакам могут различаться цельнокроеные рукава?
	1. 
	По длине, по ширине, по объёму

	2. 
	По форме нижнего среза, по конструкции, по длине

	3. 
	По форме верхнего среза, по конструкции, по длине

	4. 
	По длине, по ширине, по величине углубления проймы


17. Какие параметры конструкции воротника определяют степень его прилегания к шее?
	1. 
	Ширина воротника на уровне плечевых срезов

	2. 
	Форма концов воротника, длина горловины полочки

	3. 
	Высота стойки воротника, длина горловины спинки

	4. 
	Величина подъёма середины воротника, конфигурация линии втачивания, форма стойки


18. Какие параметры конструкции воротника определяются в соответствии с моделью?
	1. 
	Длина горловины на полочке и на спинке

	2. 
	Высота стойки воротника, ширина воротника, форма отлета и концов воротника

	3. 
	Величина подъёма середины воротника, конфигурация линии втачивания, форма стойки


19. Конструктивный способ получения объёмной формы изделия из плоских материалов соответствует процессу формообразования за счет:
	1. 
	деформации молекулярной структуры ткани

	2. 
	сборки плоских деталей определённой конфигурации в единое целое при помощи швов

	3. 
	драпировочных свойств и подвижности сетчатой структуры ткани


20. Физико-механический способ получения объёмной формы изделия из плоских материалов соответствует процессу формообразования за счет:
	1. 
	деформации молекулярной структуры ткани

	2. 
	сборки плоских деталей определённой конфигурации в единое целое при помощи швов

	3. 
	драпировочных свойств и подвижности сетчатой структуры ткани


21. Физико-химический способ получения объёмной формы изделия из плоских материалов соответствует процессу формообразования за счет:
	1. 
	деформации молекулярной структуры ткани

	2. 
	сборки плоских деталей определённой конфигурации в единое целое при помощи швов

	3. 
	драпировочных свойств и подвижности сетчатой структуры ткани


22. Какой способ получения объёмной формы изделия следует выбрать для тканей: с рыхлой структурой и высоким коэффициентом драпируемости?
	1. 
	Физико-механический

	2. 
	Конструктивный


23. Какой способ получения объёмной формы изделия следует выбрать для тканей: с высоким процентом поверхностного заполнения и низким коэффициентом драпируемости?
	1. 
	Физико-механический

	2. 
	Конструктивный


24. Перечислить приёмы конструктивного моделирования первого вида
	1. 
	Перенос вытачек в различные срезы, параллельное и коническое расширение или заужение деталей

	2. 
	Перенос вытачек в различные срезы, изменение формы лацканов, борта изделия

	3. 
	Изменение формы лацканов, борта изделия, проектирование подрезов


25. Перечислить приёмы конструктивного моделирования второго вида
	1. 
	Проектирование кокеток, подрезов, перевод вытачек в различные срезы

	2. 
	Параллельное, коническое расширение или заужение деталей, проектирование сложных вытачек, подрезов

	3. 
	Проектирование сложных вытачек, кокеток, подрезов, перевод вытачек в различные срезы


26. Преобразование конструкции исходной основы изделия в конструкцию другого покроя подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


27. Преобразование формы лацканов, борта, воротников, изменение количества петель и их размещения без изменения силуэта исходной основы подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


28. Изменения силуэта основы по пропорциям и степени прилегания по линиям груди, талии, бедер подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


29. Перевод нагрудной вытачки в боковой срез подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


30. Проектирование сложных тройных вытачек подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


31. Проектирование драпировок подразумевает использование приёмов конструктивного моделирования:
	1. 
	Первого вида

	2. 
	Второго вида

	3. 
	Третьего вида


32. Определить последовательность этапов моделирования подрезов и драпировок:
а -сделать рассечение в раздвигаемой части шаблона
б-наметить линию подреза и вспомогательной вытачки
в-окончательно оформить чертёж
г-развести расчленённые участки на величину проектируемой сборки
	1. 
	б, а, в, г

	2. 
	б, а, г, в

	3. 
	а, б, г, в

	4. 
	г, б, а, в


33. К какому варианту разработки по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы относятся преобразования формы лацканов и бортов?
	1. 
	Без изменения силуэтной формы базовой основы

	2. 
	Изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре 

	3. 
	Сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя

	4. 
	Разработка новой модели одежды другого вида


34. К какому варианту разработки по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы относятся преобразования воротников?
	1. 
	Без изменения силуэтной формы базовой основы

	2. 
	Изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре 

	3. 
	Сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя

	4. 
	Разработка новой модели одежды другого вида


35. К какому варианту разработки по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы относится изменение количества и размещения петель и пуговиц ?
	1. 
	Без изменения силуэтной формы базовой основы

	2. 
	Изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре 

	3. 
	Сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя

	4. 
	Разработка новой модели одежды другого вида


36. К какому варианту разработки по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы относится изменение объёма изделия по линии груди, талии и бедер с расширением или заужением  внизу?
	1. 
	Без изменения силуэтной формы базовой основы

	2. 
	Изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре 

	3. 
	Сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя

	4. 
	Разработка новой модели одежды другого вида


37. Какой из вариантов разработок по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы является наиболее точным и чаще всего применяется в практической работе конструктора?
	1. 
	Без изменения силуэтной формы базовой основы

	2. 
	Изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре 

	3. 
	Сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя

	4. 
	Разработка новой модели одежды другого вида


Ключи к тесту по дисциплине Конструктивное моделирование одежды:

	Номер вопроса
	Номер правильного ответа

	1. 
	4

	2. 
	1

	3. 
	1

	4. 
	2

	5. 
	6

	6. 
	2

	7. 
	2

	8. 
	3

	9. 
	1

	10. 
	3

	11. 
	2

	12. 
	3

	13. 
	3

	14. 
	3

	15. 
	1

	16. 
	3

	17. 
	4

	18. 
	2

	19. 
	2

	20. 
	3

	21. 
	1

	22. 
	1

	23. 
	2

	24. 
	2

	25. 
	2

	26. 
	3

	27. 
	1

	28. 
	2

	29. 
	1

	30. 
	2

	31. 
	2

	32. 
	2

	33. 
	1

	34. 
	1

	35. 
	1

	36. 
	2

	37. 
	1


Критерии оценки:
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент правильно ответил на 31 и более вопросов (86% тестового задания);

· оценка «хорошо» - если студент правильно ответил на 26 и более вопросов (71% тестового задания);

· оценка «удовлетворительно» -  если студент правильно ответил на 20 и более вопросов (55% тестового задания);

· оценка «неудовлетворительно» - менее 20 вопросов тестового задания.

Презентация
 по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды
Темы:
1. Современные тенденции в конструктивном моделировании изделий одежды.

2. Дизайн и конструктивное моделирование современной женской одежды.

3. Дизайн и конструктивное моделирование современной мужской одежды.

4. Дизайн и конструктивное моделирование современной молодёжной одежды.

5. Дизайн и конструктивное моделирование современной детской одежды.

6. Дизайн и конструктивное моделирование современной одежды для фигур с отклонениями от типового телосложения.

7. Дизайн и конструктивное моделирование современной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

8. Моделирование как один из видов прикладного искусства 

9. Элементы, свойства и средства композиции моделей одежды 

10. Законы и правила композиции костюма 

11. Форма, силуэт и линии в конструктивном моделировании 

12. Членение формы в процессе моделирования 

13. Отношения и пропорциональные закономерности в процессе конструктивного моделирования 

14. Ритм в процессе создания костюма 

15. Симметрия и асимметрия в организации костюма 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации
	Характеристика
	Требования к структуре и оформлению

	Продукт самостоятельной работы обучающегося.
Презентация (от nar.praesento — представление) —документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.).
Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.
	Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.


Алгоритм оценивания презентации
	Показатели
	Балл

	Требования к содержанию:
· соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада;
· соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 
· отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
· объединение семантически  связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы;
· завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено).
	1

	Требования к тексту:
· лаконичность текста на слайде;
· сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста, 
· читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);
· использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri - их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;
· отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте риентировочно составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;
· длина строки не более 36 знаков;
· расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев - 2 интервала;
· подчеркивание - только в гиперссылках;
· соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);
	1

	Требования к средствам выразительности:
· расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее' важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);
· наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение;
· информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание обучающихся;
· использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения Microsoft Office);
· соответствие изображений содержанию;
· обоснованность и рациональность использования графических бъектов.
	1

	Требования к дизайну:
· использование единого стиля оформления;
· соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации;
· использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;
· использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков, третий для текста);
· соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть нейтральным);
· целесообразность использования анимационных эффектов.
	1

	Требования к оформлению:
· На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле.
· На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и точные ссылки на все графические объекты. 
· На завершающем слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); -мультимедийная презентация с методическим сопровождением и приложениями загружается одним заархивированным файлом.
· Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 слайдов).
	1

	Итого
	5


Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	высокий
	отлично

	4
	выше среднего
	хорошо

	3
	средний
	удовлетворительно

	2
	низкий
	неудовлетворительно


Задания репродуктивного уровня
по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды
1. Освоить приёмы конструктивного моделирования первого вида: перенос вытачек в различные срезы, изменение формы лацканов, борта изделия, изменение количества и места расположения петель и пуговиц.

2. Освоить приёмы конструктивного моделирования второго вида: параллельное, коническое расширение или заужение деталей конструкции на разных уровнях, проектирование сложных вытачек, подрезов, драпировок.

3. Освоить приёмы конструктивного моделирования третьего вида: преобразование исходной конструкции плечевого изделия с втачным рукавом в конструкцию другого покроя.

Критерии оценки:
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует знание базовых понятий конструирования и моделирования одежды, владение приёмами конструктивного моделирования базовой конструкции плечевого изделия, умение использовать возможности конструктивного моделирования для получения конструкций изделий разного объёма и силуэтов;

· оценка «хорошо» - если студент демонстрирует знание базовых понятий конструирования и моделирования одежды, владение приёмами конструктивного моделирования базовой конструкции плечевого изделия;

· оценка «удовлетворительно» -  если студент демонстрирует знание базовых понятий конструирования и моделирования одежды, неуверенное владение приёмами конструктивного моделирования базовой конструкции плечевого изделия;

· оценка «неудовлетворительно» - отсутствие базовых знаний, понятий и умений в области конструктивного моделирования изделий одежды.
Выполнение задачи(упражнения) реконструктивного уровня
по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды
1. Конструктивный анализ внешней формы модели. Студентам предлагается выполнить абрис фигуры в соответствии с приёмами стилизованного изображения фигуры, выполнить эскиз модели в соответствии с заданным изображением, выполнить конструктивный анализ внешней формы модели. Результаты анализа представить в табличной форме заданного образца.

2. Использовать приёмы конструктивного моделирования первого, второго и третьего вида для конструктивного моделирования по заданному графическому изображению.
3. Конструктивное моделирование рукавов. Студентам предлагается самостоятельно выполнить конструктивное моделирование рукавов заданного вида (задание выдается преподавателем в виде эскизных зарисовок на карточках) на бумаге, затем на макетной ткани в М1:1. Описание и анализ результатов представляется в виде отчетов о выполнении.

4. Конструктивное моделирование воротников. Студентам предлагается самостоятельно выполнить конструктивное моделирование воротников заданного вида (задание выдается преподавателем в виде эскизных зарисовок на карточках) на бумаге, затем на макетной ткани в М1:1. Описание и анализ результатов представляется в виде отчетов о выполнении.

5. Разработка конструкции модели по эскизу. Студентам предлагается эскиз модели. В соответствии с заданным изображением студентам предлагается воспользоваться соответствующими лекалами базовых основ и выполнить конструктивное моделирование для получения лекал базовой конструкции, построить лекала основных и производных деталей, выполнить из макетной ткани раскрой и примерку модельной конструкции на манекене. Описание и анализ результатов представляется в виде отчетов о выполнении.

Критерии оценки:
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует умения синтезировать, анализировать фактические умения и теоретические знания, владеет приёмами выполнения конструктивного моделирования, демонстрирует умение использовать возможности конструктивного моделирования для разработки конструкций изделий по заданному изображению;

· оценка «хорошо» - если студент демонстрирует умения синтезировать, анализировать фактические умения и теоретические знания, владеет приёмами выполнения конструктивного моделирования; 

· оценка «удовлетворительно» -  если студент демонстрирует умения синтезировать, анализировать фактические умения и теоретические знания, неуверенно владеет приёмами выполнения конструктивного моделирования; 

· оценка «неудовлетворительно» - отсутствие умения синтезировать, анализировать фактические умения и теоретические знания, не владеет приёмами выполнения конструктивного моделирования, отсутствие самостоятельных действий в процессе разработки конструкций изделий по заданному изображению (модельных конструкций).
Выполнение задачи(упражнения) творческого  уровня
по дисциплине (модулю) Конструктивное моделирование одежды
1. Использование универсальных графических средств для проектирования эскиза модели. Использование приёмов преобразования конструкции основы плечевого изделия к конструкцию другого покроя. Использование приёмов преобразования конструкции основы плечевого изделия для создания конструкций моделей на фигуры различного телосложения. Использование среды векторной графики для осуществления процессов конструктивного моделирования и проектирования изделий одежды. Выполнение студентами абриса фигуры человека, эскизов одежды с использованием средств построения вручную, а также с использованием средств построения в графических редакторах. Самостоятельные работы могут быть представлены на бумажных носителях (бумага для черчения формата А4), на различных сменных носителях и сохранены на сервере 8 корпуса ТГПУ в соответствующей директории <mnt\student\Skachkova\№ группы\фамилия студента>.
2. Использование универсальных графических средств для проектирования эскизов моделей с рукавами различного покроя. Использование приёмов преобразования конструкции основы рукава в конструкцию рукава любого другого покроя, силуэта и объёма. Возможно использование среды веккторной графики для осуществления процессов конструктивного моделирования изделий одежды. Выполнение студентами эскизов моделей с рукавами различных видов, построение чертежей конструкций с использованием ручных средств построения, а также с использованием средств построения в графических редакторах. Самостоятельные работы могут быть представлены на бумажных носителях (бумага для черчения формата А4), на различных сменных носителях и сохранены на сервере 8 корпуса ТГПУ в соответствующей директории <mnt\student\Skachkova\№ группы\фамилия студента>.
3. Разработка способов выполнения приемов конструктивного моделирования для получения различных форм и объёмов воротников.  Разработка алгоритмов модельных преобразований базовых конструкций воротников. Выполнение студентами эскизов моделей с воротников различных видов, построение чертежей конструкций с использованием ручных средств построения, а также с использованием средств построения в графических редакторах. Самостоятельные работы могут быть представлены на бумажных носителях (бумага для черчения формата А4), на различных сменных носителях и сохранены на сервере 8 корпуса ТГПУ в соответствующей директории <mnt\student\Skachkova\№ группы\фамилия студента>.
4. Разработка моделей по самостоятельно разработанному эскизу. Конструктивный анализ модели. Выполнение технического эскиза. Использование приёмов конструктивного моделирования 3го вида при разработке одежды новых видов. Проверка длины и формы соединяемых срезов, размещение контрольных знаков, сопряжённость срезов соединяемых деталей новой конструкции. Выполнение студентами эскизов моделей, выполнение конструктивного анализа модели, выполнение технического эскиза модели, проверка сопряженности соединяемых срезов и размещения контрольных знаков. Самостоятельные работы могут быть представлены на бумажных носителях (бумага для черчения формата А4), на различных сменных носителях и сохранены на сервере 8 корпуса ТГПУ в соответствующей директории <mnt\student\Skachkova\№ группы\фамилия студента>.
5. Моделирование одежды методом наколки. Основные приемы и средства образования формы одежды методом наколки. Макетирование как средство разработки сложных форм. Особенности конструирования изделий из различных материалов. Особенности конструирования изделий из кожи, замши, искусственной кожи, плёночных материалов, а так же изделий из меха. Выполнение моделирования проектируемого изделия методом наколки из макетной ткани на манекене. результаты представить на манекене или на сменном носителе в виде файла с расширением .jpeg.
Критерии оценки:
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил не менее 5 вариантов заданий (упражнений) творческого уровня, включающих не менее 7 моделей-предложений в задании; использовал разные приёмы конструктивного моделирования; правильно оформил контуры деталей с учетом выполненного моделирования; проверил сопряженность срезов деталей модельной конструкции;
· оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил не менее 4 вариантов заданий (упражнений) творческого уровня, включающих не менее 7 моделей-предложений в задании; использовал разные приёмы конструктивного моделирования; правильно оформил контуры деталей с учетом выполненного моделирования; проверил сопряженность срезов деталей модельной конструкции;
· оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил не менее 3 вариантов заданий (упражнений) творческого уровня, включающих не менее 5 моделей-предложений в задании; использовал разные приёмы конструктивного моделирования; правильно оформил контуры деталей с учетом выполненного моделирования; проверил сопряженность срезов деталей модельной конструкции;
· оценка «неудовлетворительно» - отсутствие умений выполнения заданий (упражнений) творческого уровня; отсутствие навыков использования приёмов конструктивного моделирования для получения модельных конструкций.

Вопросы к зачету
По дисциплине Конструктивное моделирование одежды
1.Основные этапы разработки конструкции новой модели одежды

2.Критерии выбора базовой основы для преобразования её в конструкцию заданной модели

3.Выбор приёмов конструктивного моделирования в зависимости то степени изменения базовой основы

4.Анализ внешней формы модели. Описательная и цифровая характеристики

5.Характеристика силуэтных форм в зависимости от степени прилегания

6.Выполнение технического эскиза модели

7.Выполнение абриса типовой фигуры

8.Выполнение конструктивного анализа модели

8.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Перевод вытачек в различные срезы

9. Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Построение центральных рельефов на полочке и спинке, идущих из плечевого среза изделия 

10.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Проектирование кокеток

11. Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Дополнительное членение деталей

12.Приёмы конструктивного моделирования 1-го вида. Построение центральных рельефов на полочке и спинке, идущих из проймы изделия

13.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Параллельное расширение деталей

14.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Коническое расширение (заужение) деталей

15.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование подрезов

16.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование складок

17.Приёмы конструктивного моделирования 2-го вида. Проектирование драпировок

18.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с рукавами формы «реглан»

19.Особенности разработки конструкций изделий с рукавами формы «реглан», «полуреглан» (выбор прибавок, их распределение по участкам конструкции)

20.Классификация рукавов формы «реглан», отличительные особенности вариантов этого покроя рукава

21.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с рукавами формы «полуреглан»

22.Приёмы конструктивного моделирования 3-го вида. Проектирование изделий с цельновыкроенными рукавами

23.Классификация цельновыкроенных рукавов по форме, объёму, конструкции и средствам декорирования

24.Способы формообразования одежды с цельновыкроенными рукавами

25.Построить чертёж лифа мягкой формы (с обязательным расположением нижнего шва) с цельновыкроенными рукавами, используя лекала базовой основы

26. Построить чертёж лифа мягкой формы (без нижнего шва) с цельновыкроенными рукавами, используя лекала базовой основы

27.Построить чертёж лифа отвесной формы с цельновыкроенными рукавами, используя лекала базовой основы

28.Общая характеристика втачных рукавов. Типовые этапы разработки конструкций различных разновидностей втачных рукавов

29. Построение чертежа основы втачного рукава

30.Построение чертежа втачного 2-х шовного рукава с верхней и нижней половинками классической формы

31. Построение чертежа втачного 2-х шовного рукава с верхней и нижней половинками и шлицей в локтевом срезе

32.Общая классификация воротников по форме и принципам построения

33.Конструирование отложных воротников

34.Конструирование стояче-отложных воротников с цельнокроеной стойкой

35.Конструирование стояче-отложных воротников с отрезной стойкой

36.Конструирование стояче-отложных воротников по типу мужских сорочек

37.Конструирование воротников для изделий с открытыми бортами

38.Конструирование воротников, цельновыкроенных с основными деталями

39.Конструирование плосколежащих (подкройных) воротников

40.Построение линий проймы на спинке и полочке при проектировании изделия с рукавами формы «реглан»

41.Построение линий проймы на спинке и полочке при проектировании изделия с рукавами формы «полуреглан»

42.Построение передней половинки рукава формы «реглан»

43.Построение задней половинки рукава формы «реглан»

44.Построение передней половинки рукава формы «полуреглан»

45.Построение задней половинки рукава формы «полуреглан»

46.Особенности конструирования изделий из натуральной кожи, замши

47.Особенности конструирования изделий из искусственной кожи и плёночных материалов

48.Особенности конструирования изделий из меха

49.Характеристика изделий мягкой и отвесной формы в зависимости от величины угла отклонения рукава от плечевого среза

50.Конструирование стоячих воротников
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