
Пояснительная записка
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Конструирование объектов дизайна.

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточной аттестации в форме тестирования, выполнения практических заданий, рефератов, вопросов для зачета.

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (модуля) Конструирование объектов дизайна
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
- способен выполнять деятельность и (или)демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики  (ПК – 8);

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.
Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля)  Конструирование объектов дизайна
	№ п/п
	Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование оценочного средства

	
	Раздел 1. Общие сведения о одежде, характеристика внешней формы тела человека и размерная типология
	
	

	
	Классификация одежды по назначению, применяемым материалам, сезону, размерам и ростам. Внешний вид одежды, силуэты. Классификация одежды и ее основные детали. Наименование конструктивных линий. Характеристика существующих систем конструирования. Современные требования, предъявляемые к одежде. Социально-экономические, потребительские, и производственные требования, предъявляемые к проектированию одежды. Прибавки на свободное облегание, их классификация, характеристика, обозначения. Зависимость величин прибавок от вида, назначения одежды, силуэта, моды, свойств материала и особенностей технологической обработки. /Лек/
	ПК-8
	Тест

	
	Основные понятия антропометрии, размерные признаки. Инструменты, используемые в антропометрии. Определения и обозначения. Участки выполнения измерений. Методы выполнения измерений женской фигуры. Понятия и принципы построения размерной типологии населения. Интервал безразличия. Антропологические стандарты. Основные морфологические признаки. Тотальные морфологические признаки. Пропорции тела, телосложение, осанка. /Лек/
	ПК-8
	Тест

	
	Методика определения размерных признаков фигуры человека, определение особенностей внешней формы тела человека, типа телосложения, осанки. /Лаб/
	ПК-8
	Практическое задание, тест

	
	Подготовка реферата по темам: 1. Конституция и телосложение человека: эстетический идеал современного общества

2. Закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела человека. /Ср/
	ПК-8
	Написание реферата

	
	Особенности детской размерной типологии. Физическое развитие детей. Пропорции тела детей. Особенности телосложения детей. /Ср/
	ПК-8
	Написание реферата

	
	Раздел 2. Построение конструкции женского плечевого изделия
	ПК-8
	

	
	Построение чертежа базовой основы конструкции изделия на заданный размеророст фигуры  типового телосложения. /Лек/
	ПК-8
	Практическое задание, тестирование

	
	Разработка конструкции и построение чертежа основы плечевого изделия на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляются в виде отчета, результаты расчетов конструктивных участков представляются в табличной форме. /Лаб/
	ПК-8
	Практическое задание, тестирование

	
	Построение борта изделия, оформление боковых срезов. Положение вершин боковых линий. Конструктивные особенности изделий прилегающей и свободной формы. Ширина изделия по линии бедер. Положение точки раскепа, уступа лацкана. Величина уступа. Влияние моды на ширину и длину лацкана, и линию его сгиба. Ширина борта с центральной и смещенной застежками в платье, жакете. Расположение и длина карманов. /Лек/
	ПК-8
	Практическое задание, тестирование

	
	Лабораторные занятия. Разработка конструкций изделий заданного ращмеророста с центральной, смещенной застежкой на заданный размеророст фигуры типового телосложения. /Лаб/
	ПКС-1
	Практическое задание, тестирование

	
	Построение чертежа конструкции изделия с центральными рельефами. Определение места расположения рельефных линий на деталях полочки и спинки. Перераспределение раствора тальевых вытачек на чертеже полочки и спинки при построении центральных рельефов. Построение центральных рельефов, идущих из плечевого шва. Особенности построения центральных рельефов, идущих из проймы.  /Лаб/
	ПКС-1
	Практическое задание

	
	Построение чертежа конструкции изделия с центральными рельефами, идущими из проймы на заданный размеророст. /Лаб/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Построение чертежа конструкции изделия с рельефами, смещенными в сторону бокового среза и остаточной вытачкой. /Ср/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Построение чертежей конструкций рукавов. Построение основы конструкции основы рукава. Построение чертежа конструкции одношового рукава с локтевой вытачкой. Конструирование двухшовных рукавов. Определение места расположения конструктивных швов на рукаве. Выполнение развертки рукава по линиям переднего и локтевого перекатов. Оформление контуров верхней половинки рукава. Оформление контуров нижней половинки рукава. Особенности построения двухшовного рукава со шлицей. /Лек/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Построение чертежа конструкции двухшовного рукава со шлицей на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляются в виде отчета, результаты расчетов конструктивных участков представляются в табличной форме. /Лаб/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Разработать конструкцию и построить чертеж основы рукава на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, расчет конструктивных участков представляется в табличной форме. /Ср/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Раздел 3. Конструирование воротников
	ПК-8
	

	
	Особенности воротников различных форм. Отложные воротники, воротники-стойки, воротники в изделиях с отворотами бортов, воротники фантази. /Лек/
	ПК-8
	Тест

	
	Построение чертежей конструкций воротников в масштабе 1:1. /Лаб/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Разработать и построить чертежи конструкций фантазийных воротников, а также воротников для изделий с открытыми бортами на чертеже конструкции плечевого изделия в М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, содержащего расчет конструктивных участков в табличной форме. /Ср/
	ПК-8
	Практическое задание

	
	Раздел 4. Построение чертежа конструкции женских брюк
	ПК-8
	

	
	Общая характеристика форм и конструкций брюк. Расчет и построение чертежей конструкций передней и задней половинок брюк. /Лек./
	ПК-8
	Практическое задание,  подготовка реферата

	
	Разработка и построение чертежа конструкции брюк на фигуру типового телосложения. /Лаб./
	ПК-8
	Практическое задание


Тест 
по дисциплине  Конструирование объектов дизайна
Вариант 1
1. Бытовая, спортивная, производственная одежда-это:
1. классы одежды

2. виды одежды

3. типы одежды

2. ….. бывает: прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапециевидный.
1. силуэт одежды

2. покрой одежды

3. Какие конструктивные линии образуют покрой изделия с кокетками на основных деталях?
1. вертикального членения

2. горизонтального членения

4. Какая прибавка зависит от модных тенденций
1. конструктивно-декоративная

2. техническая

5. Грудной, мускульный и брюшной – типы телосложения:
1. женщин
2. мужчин
6. Величина отведения средней линии спинки по талии изменяется в зависимости от:
1. наличия тальевых вытачек

2. силуэта

3. размера изделия

7. При неразрезной спинке величина отрезка ТТ1 =:
1. 1,5 см

2. 1,0 см

3. 1,0…2,0

8. Общая ширина базисной сетки чертежа определяется по формуле:
1. СгIII + Пг +  0,5*ТТ1+  0,4

2. СгII + Пг +отвод ср.л.сп. + 0,3…0,5 см

3. Шс + Пшс
4. СгIII + Пг +  0,5*ТТ1+  О.Ч.

9. Уровень лопаток определяется по формуле:
1. 0,5ДтсII+2,0

2. ДтпII+Пдтп
3. ДтсII+Пдтс
4. 0,4ДтсII
10. Уровень бедер определяется по формуле:
1. ДтсII+Пдтс
2. ДтпII+Пдтп
3. 0,4ДтсII
4. 0,5ДтсII+2,0

11. Уровень проймы определяется по формуле:
1. ВпрзII + Пспр + 0,5 Пдтс
2. ВпрзII + Пспр + Пдтс
3. ВпрзII + Ппн + 0,5 Пдтс
12. Положение контрольной точки П3 на пройме спинки определяется по формуле:
1. Г1П2/3 + 2,0

2. Г1П2/3 + 3,0

3. Г4П4/3 + 2,0

4. Г4П4/3

13. Положение высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи на полочке определяется по формуле:
1. 0,5ДтсII+2,0

2. ДтпII+Пдтп
3. ДтсII+Пдтс
4. 0,4ДтсII
14. Положение максимального выступа грудных желёз определяется по формуле:
1. А4Г7  = BrII.
2. А4Г7  = BrII+0,5Пдтп
3. А4Г7  = BrII+Пдтп
15. Величина отрезка ОО2 зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значение для фигур с обхватом груди (88,0...92,0) см:
1. 2,0 см
2. 2,5 см
3. 1,5 см

4. 1,0 см

16. Величина отрезка ОО2 зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значение для фигур с обхватом груди (96,0... 104,0) см:
1. 2,0 см
2. 2,5 см
3. 1,5 см

4. 1,0 см

17. Величина скоса рукава при построении чертежа основы рукава может изменяться в диапазоне значений:
1. 1см…2 см

2. 1см…5 см

3. 1,5см…2,5 см

4. 1, 5см…5 см

18. Чем уже рукав, тем величина скоса рукава:
1. больше

2. меньше

19. Какую линию называют линией полузаноса?
1. среднюю линию спинки
2. среднюю линию полочки
3. осевую линию бокового шва

20. Положением какой точки определяется положение боковой линии на уровне глубины проймы?
1. Г4
2. Г5
3. Г2
21. Ширина рукава на уровне проймы определяется по формуле:
1. (Оп+Поп):4

2. (Оп+Поп):2

3. (Оп+Поп)

22. Величина прогиба линии переднего переката ЛЛ1 зависит от свойств материала и принимает максимальные значения для тканей:
1. легко обрабатываемых

2. не поддающихся ВТО

23. Положение вершины линии локтевого переката определяется величиной конструктивного отрезка О1Рл=:
1. (Оп+Поп):4

2. (Оп+Поп):2

3. (Оп+Поп)

24. Положение задней контрольной точки на окате рукава соответствует положению точки:
1. П3 на пройме спинки

2. П6 на пройме полочки

25. Ширина локтевого переката двухшовного рукава:
1. одинакова на всех уровнях

2. не одинакова на всех уровнях

26. Величина ширины локтевого переката двухшовного рукава вверху может изменяться:
1. от 0 см до 2,0 см

2. от 1 см до 6,0 см

3. от 2,5 см до 4,0 см

4. от 1,0 см до 2,0 см

27. Величина ширины локтевого переката вверху в двухшовных рукавах со шлицей может изменяться:
1. от 0 см до 2,0 см

2. от 1 см до 6,0 см

3. от 2,5 см до 4,0 см

4. от 1,0 см до 2,0 см

28. Какой конструктивный элемент характеризует кривизну линии втачивания воротника?
1. подъем середины воротника
2. стойка воротника
29. При конструировании воротника на отрезной стойке чертеж стойки строят:
1. на чертеже воротника
2. отдельно
30. Конструкцию отложного воротника для изделий с открытыми бортами разрабатывают:
1. на чертеже горловины полочки
2. отдельно
Ключи к ответам
по дисциплине  Конструирование объектов дизайна
Вариант 1
	Номер вопроса
	Правильный ответ
	Номер вопроса
	Правильный ответ

	1
	1
	17
	3

	2
	1
	18
	1

	3
	2
	19
	2

	4
	1
	20
	3

	5
	2
	21
	1

	6
	2
	22
	2

	7
	1
	23
	1

	8
	4
	24
	1

	9
	4
	25
	2

	10
	4
	26
	2

	11
	1
	27
	4

	12
	1
	28
	1

	13
	2
	29
	1

	14
	2
	30
	1

	15
	3
	
	

	16
	1
	
	


Вариант 2 
1. Защита организма человека от неблагоприятных воздействий климатической и производственной среды – это функция одежды:
1. эстетическая

2. защитная

3. информационная

2. Комбинезоны, плащи, шинели – это:
1. бытовая одежда

2. производственная одежда

3. спортивная одежда

3. Линии плеч, груди, талии, низа – это:
1. конструктивные линии

2. силуэтные линии

4. Местоположение конструктивных линий на поверхности одежды влияет на:
1. силуэт одежды

2. покрой одежды

5. Формула расчета величины любого участка конструкции изделия:
1. Куч=Рпр - Псум
2. Куч=Рпр + Псум
3. Куч=Рпр * Псум
6. В качестве исходных данных для расчетов и построения чертежа основы женской плечевой одежды используют измерения:
1. индивидуальной фигуры

2. типовой фигуры

7. Одежду, которая удерживается на плечах и опирается на плечевой пояс называют:
1. поясной

2. плечевой

8. Величина отведения средней линии спинки по талии изменяется в зависимости от:
1. наличия тальевых вытачек

2. силуэта

3. размера изделия

9. Величина дополнительного приталивания Т1Т11=
1. 1,5 см

2. 1,0 см

3. 1,0…2,0

10. Положение высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи на спинке определяется по формуле:
1. 0,5ДтсII+2,0

2. ДтпII+Пдтп
3. ДтсII+Пдтс
4. 0,4ДтсII
11. Ширина спинки определяется по формуле:
1. Шс+Пг
2. Шс+Пшс
3. Шс+Пшп
12. Положение контрольной точки П6 на пройме полочки определяется по формуле:
1. Г1П2/3 + 2,0

2. Г1П2/3 + 3,0

3. Г4П4/3 + 2,0

4. Г4П4/3

13. Раствор нагрудной вытачки определяется по формуле:
1. 2(СгII – СгI) + 2,0 см

2. (СгII – СгI) + 2,0 см

3. 2(СгIII – СгII) + 2,0 см

14. Исходными данными для построения чертежа основы конструкции втачного рукава являются:
1. Оп, Поп, СгIII
2. Оп, Поп, Вок

3. Оп, Вок, Шс

15. Величина отрезка ОО2 зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значение для фигур с обхватом груди (108,0... 116,0) см:2,0 см
1. 2,0 см
2. 2,5 см
3. 1,5 см

4. 1,0 см

16. Величина отрезка ОО2 зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значение для фигур с обхватом груди 120,0 см и более:
1. 2,0 см
2. 2,5 см
3. 1,5 см

4. 1,0 см

17. Длина рукава определяется по формуле:
1. Др+Ппн-(0,7см…1,3см)

2. Др
3. Др+Ппн
18. Величина скоса рукава при построении чертежа основы рукава может изменяться в диапазоне значений:
1. 1см…2 см

2. 1см…5 см

3. 1,5см…2,5 см

4. 1, 5см…5 см

19. Чем шире рукав, тем величина скоса рукава:
1. больше

2. меньше

20. Начало разметки положения горизонтальной петли находится от линии полузаноса на расстоянии:
1. 1,0 см

2. 0,5 см

3. 1,0 см…1,5 см

21. Величина расширения конструкции изделия по линии бедер определяется по формуле:
1. (Ст+Пт)-(гГ3)

2. (Сб+Пб)-(Б1Б3)

3. (Сб+Пб)-(ББ1)

22. Положение вершины линии переднего переката определяется величиной конструктивного отрезка О1Рп=:
1. (Оп+Поп):4

2. (Оп+Поп):2

3. (Оп+Поп)

23. Величина прогиба линии локтевого переката Л2Л3 изменяется от 0,5см до 1,5 см и принимает максимальные значения:
1. с уменьшением ширины рукава внизу

2. с увеличением ширины рукава внизу

24. Положение передней контрольной точки на окате рукава соответствует положению точки:
1. П3 на пройме спинки

2. П6 на пройме полочки

25. Ширина переднего переката двухшовного рукава:
1. одинакова на всех уровнях

2. не одинакова на всех уровнях

26. Величина ширины переднего переката двухшовного рукава может изменяться:
1. от 0 см до 2,0 см

2. от 1 см до 6,0 см

3. от 2,5 см до 4,0 см

4. от 1,0 см до 2,0 см

27. Величина ширины локтевого переката двухшовного рукава внизу может изменяться:
1. от 0 см до 2,0 см

2. от 1 см до 6,0 см

3. от 2,5 см до 4,0 см

4. от 1,0 см до 2,0 см

28. Какая форма линии втачивания воротника обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее?
1. вогнутая
2. выпуклая
3. прямая
29. Величина стойки воротника уменьшается при:
1. увеличении подъема середины воротника
2. уменьшении подъема середины воротника
30. Если у воротника-стойки верхний край отстает от шеи, то линия втачивания в горловину такого воротника:
1. вогнутая
2. выпуклая
3. прямая
Ключи к ответам
по дисциплине  Конструирование объектов дизайнаВариант 2
	Номер вопроса
	Правильный ответ
	Номер вопроса
	Правильный ответ

	1
	2
	17
	1

	2
	2
	18
	3

	3
	1
	19
	2

	4
	2
	20
	2

	5
	2
	21
	2

	6
	2
	22
	1

	7
	2
	23
	1

	8
	2
	24
	2

	9
	3
	25
	1

	10
	3
	26
	3

	11
	2
	27
	1

	12
	4
	28
	2

	13
	1
	29
	1

	14
	2
	30
	3

	15
	3
	
	

	16
	4
	
	


Критерии оценки:
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент правильно ответил на 26 и более вопросов (86% тестового задания);

· оценка «хорошо» - если студент правильно ответил на 21 и более вопросов (71% тестового задания);

· оценка «удовлетворительно» -  если студент правильно ответил на 16 и более вопросов (55% тестового задания);

· оценка «неудовлетворительно» - менее 16 вопросов тестового задания.

Групповые и/или индивидуальные практические задания
Темы групповых и/или индивидуальных практических заданий
по дисциплине  Конструирование объектов дизайна
1. Разработать конструкцию изделия с центральными рельефами сложной конфигурации. Студентам предлагается разработать конструкцию и построить чертеж плечевого изделия с центральными рельефами из проймы, на отдельном листе – чертеж конструкции  изделия с центральными рельефами, идущими из плечевого шва на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета о выполненной работе, расчет конструктивных участков представляется в табличной форме.

2. Разработать конструкцию изделия с отрезным бочком на фигуру большого (50 и более) размера. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж плечевого изделия с отрезным бочком на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, расчет конструктивных участков представляется в табличной форме.

3. Разработать конструкцию двухшовного рукава по графическому изображению. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж основы двухшовного рукава со шлицей в нижней части на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, расчет конструктивных участков представляется в табличной форме. 
4. Разработатьконструкции изделия с цельнокроенными рукавами. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж плечевого изделия с цельнокроенными рукавоми на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, содержащего расчет конструктивных участков представляется в табличной форме; на отдельном листе представляется конструкция передней половинки рукава, на другом листе — конструкция задней половинки рукава.

5. Разработать конструкцию конической юбки. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж конической юбки на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, исходные параметры для конструирования (величины прибавок на свободное облегание, размерные признаки фигуры), расчет конструктивных участков представляется в табличной форме.

6. Разработать конструкцию женских брюк модельной конструкции. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж передней и задней половинок женских брюк в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Затем следует внести модельные/конструктивные изменения в чертеж основы изделия и применить приёмы конструктивного моделирования для достижения проектируемой формы. Результаты работы представляется в виде отчета, содержащего расчет конструктивных участков в табличной форме.

7. Разработать конструкцию изделия детской одежды. Студентам предлагается самостоятельно разработать конструкцию и построить чертеж детского плечевого изделия, на отдельном листе построить чертеж рукава на заданный размеророст в масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. Результаты работы представляется в виде отчета, исходные параметры для проектирования (величины прибавок на свободное облегание, размерные признаки фигуры), расчет конструктивных участков представляется в табличной форме.

Критерии оценки:

Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:

· оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил все 7  практических заданий, проявил высокий уровень владения практическими навыками, широкий кругозор в предметной области конструктивного моделирования и конструирования;

· оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил 5-4 практических заданий, проявил общий уровень владения практическими навыками, осведомленность в предметной области дисциплины конструктивного моделирования и конструирования;

· оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 2-3 практических задания, проявил невысокий уровень владения практическими навыками, недостаточную информированность в предметной области дисциплины конструктивного моделирования и конструирования;

· оценка «неудовлетворительно» - менее 2 практических заданий, низкий уровень владения практическими навыками, нарушена логика изложения, не владеет содержанием предметной области дисциплины конструктивного моделирования и конструирования.

Темы для рефератов
(эссе, докладов, сообщений)
по дисциплине (модулю) Конструирование объектов дизайна
Конституция и телосложение человека: эстетический идеал современного общества

1. Закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела человека

2. Методы проектирования разверток деталей одежды по образцам моделей

3. Современные методы конструирования одежды: от наколки до компьютерного моделирования

4. Особенности конструирования женской одежды с втачными рукавами и углубленной проймой

5. Стили и силуэтные формы мужской одежды

6. Особенности конструирования мужской одежды

7. Особенности конструирования одежды покроя реглан

8. Особенности конструирования одежды комбинированного покроя 

9. Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами
10. Разработка конструкций конических и клиньевых юбок: обзор современных трендов в модной индустрии
11. Разработка конструкций женских брюк: обзор современных трендов в модной индустрии
12. Разработка конструкции изделия детской одежды: обзор современных трендов в модной индустрии
13. Особенности конструирования женской верхней одежды из натурального и искусственного меха

14. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей, содержащих синтетические волокна

15. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей с пленочным покрытием

16. Особенности конструирования женской верхней одежды из натуральной и искусственной кожи

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
	Характеристика
	Требования по структуре и оформлению

	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, приведение интересных фактов, статистических данных.
	1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой);

2) план работы с указанием страниц каждого пункта;

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и практики, для автора реферата);

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской позиции к обсуждаемой теме);

5) заключение;

6) список использованной литературы;

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).


Алгоритм оценивания учебного реферата
	Показатели
	Балл

	Новизна реферированного текста
	1

	Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал:
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики;

-соответствие плана теме реферата;

-охват планом всех аспектов сформулированной темы;

-соответствие содержания теме и плану реферата;

-постановка проблемы для обсуждения;

-формулирование выводов по каждому параграфу;

-формулирование выводов по всей работе;

-систематизация и структурирование материала;

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

-грамотное использование терминологии;

-сопоставление различных точек
Зрения по проблеме изучения;

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу.
	1

	Умение работать с первоисточниками:
-выделение главного;

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с использованием цитирования;

-уместное и достаточное цитирование первоисточников;

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников;

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме
	1

	Грамотность
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок
-грамотность и культура изложения;

- научный стиль
	1

	Умение оформлять письменную работу
-правильное оформление ссылок на используемую литературу;

-грамотное составление списка использованной литературы;

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата.
	1

	Итого
	5


Вопросы к зачету
1. Конституция и телосложение человека

2. Методики определения размерных признаков фигуры человека, сравнительная характеристика

3. Закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела человека

4. Принципы построения размерных типологий и антропологических стандартов

5. Размерная типология и размерно-ростовочные стандарты взрослого и детского населения

6. Особенности детской размерной типологии

7. Измерения фигур. Методика выполнения основных, дополнительных и вспомогательных измерений.
8. Исследование внешней формы тела человека. Размерная типология фигур. Интервал безразличия
9. Виды конструктивных поясов фигуры и их назначение

10. Методы проектирования разверток деталей одежды по образцам моделей

11. Построение разверток деталей одежды способом вспомогательной сетки

12. Особенности Единой методики конструирования ЕМКО

13. Разработка конструкции изделия с центральными рельефами
14. Особенности конструирования женской одежды с втачными рукавами и углубленной проймой

15. Разработка конструкции изделия с отрезным бочком
16. Разработка конструкций двухшовных рукавов
17. Стили и силуэтные формы мужской одежды

18. Особенности конструирования мужской одежды

19. Особенности конструирования одежды покроя реглан

20. Особенности конструирования одежды комбинированного покроя 

21. Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами
22. Разработка конструкций конических и клиньевых юбок
23. Разработка конструкций женских брюк
24. Разработка конструкции изделия детской одежды
25. Особенности конструирования изделий одежды на основе отвесной формы реглан 

26. Особенности конструирования женской верхней одежды из натурального и искусственного меха

27. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей, содержащих синтетические волокна

28. Особенности конструирования женской верхней одежды из тканей с пленочным покрытием

29. Особенности конструирования женской верхней одежды из натуральной и искусственной кожи

Критерии оценки:
В качестве критерия оценки знаний студентов выбрана следующая система:

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

Критерии оценки
	
	Планируемые результаты обучения
	Критерии оценивания результатов обучения

	
	
	неудовлетворительно
	удовлетворительно
	хорошо
	отлично

	знать
	алгоритмы построения чертежей конструкции изделий одежды; способы поиска с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных информацию в области конструирования одежды
	не знает алгоритмы построения чертежей конструкции изделий одежды; способы поиска с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных информацию в области конструирования одежды
	знает неуверенно 
алгоритмы построения чертежей конструкции изделий одежды; способы поиска с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных информацию в области конструирования одежды
	знает, допускает незначительные ошибки алгоритмы построения чертежей конструкции изделий одежды; способы поиска с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных информацию в области конструирования одежды
	знает алгоритмы построения чертежей конструкции изделий одежды; способы поиска с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных информацию в области конструирования одежды

	уметь
	пользоваться антропометрическими стандартами
	не умеет 
пользоваться антропометрическими стандартами
	неуверенно умеет пользоваться антропометрическими стандартами
	умеет пользоваться антропометрическими стандартами конструирования одежды.
	умеет отлично пользоваться антропометрическими стандартами

	владеть
	приёмами использования потенциала специальных и межпредметных знаний для конструирования объектов дизайна: изделий одежды..
	не владеет приёмами использования потенциала специальных и межпредметных знаний для конструирования объектов дизайна: изделий одежды
	слабо владеет приёмами использования потенциала специальных и межпредметных знаний для конструирования объектов дизайна: изделий одежды
	владеет приёмами использования потенциала специальных и межпредметных знаний для конструирования объектов дизайна: изделий одежды, допускает незначительные ошибки
	владеет приёмами использования потенциала специальных и межпредметных знаний для конструирования объектов дизайна: изделий одежды


Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения

	Баллы
	Уровень

	5
	высокий

	4
	выше среднего

	3
	средний

	2
	низкий


Оценочные и методические материалы составлены Скачкова Нина Владимировна, к.пед.н., доцент каф. ПОТиД


