
Пояснительная записка
1. Назначение ОММ. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной дисциплины (модуля) Техногенные опасности и защита от них.
2. ОММ включают контрольные материалы для проведения текущего и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных работ, вопросов для собеседования, тем для написания рефератов, вопросов к зачету.
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (модуля) Техногенные опасности и защита от них.
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:
· УК-8;
· ОПК-8;
· ПК-1
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий
Формируется в соответствие с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля.
Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплин (модулю) Техногенные опасности и защита от них
	№ п/п
	Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование оценочного средства
	

	1
	Опасности техногенного характера. Правовое регулирование обеспечения техногенной безопасности
	УК-8;

ОПК-8;

ПК-1
	Контрольная работа

Тестирование

Устный опрос

Рефераты

	2
	Опасные химические вещества и химически опасные объекты
	
	

	3
	Опасности ионизирующих излучений и радиационно опасные объектов
	
	

	4
	Опасности на гидротехнических объектах
	
	

	5
	Опасности в коммунальных системах жизнеобеспечения
	
	

	6
	Проблемы электробезопасности и электромагнитной безопасности
	
	

	7
	Загорания и пожары техногенного характера
	
	

	8
	Защита от взрывов. Обрушение зданий и сооружений
	
	

	9
	Опасности на транспорте
	
	

	10
	Система защиты населения и объектов от опасностей техногенного характера
	
	

	
	Форма промежуточной аттестации – экзамен
	
	Вопросы к экзамену


Тест 
по дисциплине (модулю) Чрезвычайные ситуации техногенного характера
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме «Опасности техногенного характера. Правовое регулирование обеспечения техногенной безопасности»
1. ЧС техногенного характера – это…



1. Аварии и катастрофы                                           2. Стихийные бедствия




3. Опасные природные явления                              4. Экологические бедствия




5. Социально-политические конфликты



2. Авария – это…




1. Стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать или вызвало отрицательные последствия для жизнедеятельности людей и природной среды

2. Опасное происшествие техногенного характера, создающее на объекте угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также наносящее ущерб окружающей природной среде.

3. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы в целом и отрицательно повлиявшее на здоровье людей, животных и растений, их генофонд и среду обитания, а также экономику.

4. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей природной среде




5. Явление или процесс геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения, причем в таких масштабах, когда возникают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности людей, могущие в конечном итоге вызвать человеческие жертвы, разрушение и уничтожение материальных ценностей



3. Потенциально-опасный объект – это…



1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

2. Производственный объект, который негативно воздействует на здоровье человека и приносит ущерб экономике страны




3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угрозы здоровья людей либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей среде.




4. Часть рабочей зоны




5. Место постоянного или временного пребывания людей в процессе трудовой деятельности
4.  Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – это…



1. Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте или определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде

2. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия

3. Территория, на которой в результате возникновения источника ЧС или распространения его последствий из других районов возникла ЧС

4. Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или перевозят радиоактивные, пожаровзрывоопасные, химически или биологически опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС

5. Составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые выражаются соответствующими параметрами
5. Установите правильную последовательность стадий ЧС техногенного характера:
а) локализация зоны ЧС техногенного характера, проведение АСДНР;

б) кульминация чрезвычайной ситуации;

в) инициирование ЧС техногенного характера;

г) накопление отклонений от нормального функционирования объекта;

д) восстановление жизнедеятельности после ликвидации последствий ЧС техногенного характера.
6. В Кузбассе, на шахте «Физкультурник» произошел взрыв метана, погибло 25 шахтеров, 5 шахтеров получили отравление угарным газом, материальный ущерб составил 500 тыс. рублей. Как классифицировать данную ЧС по масштабу распространения?
1. Локальная                                                                   2. Муниципальная

3. Межмуниципальная                                                  4. Региональная

5. Межрегиональная                                                     6. Федеральная
7. Ионизирующее излучение – это…



1. Область резкого сжатия среды, которая распространяется в виде сферического слоя во все стороны от места взрыва




2. Колебания атомов в кристаллической решетке

3. Парообразование, происходящее на свободной поверхности жидкости




4. Поток заряженных частиц, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков

5. Превращение одних веществ в другие, отличных по химическому составу и строению


8. Как можно классифицировать аварию на Чернобыльской АЭС по скорости распространения
1. Федеральная

2. Затяжная

3. Кратковременная

4. Стремительная


5. Ожидаемая
9. Из всего перечисленного выберите гидродинамическую ЧС.
1. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. с разрушением четвертого энергоблока и загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами;

2. Авария на канализационном коллекторе в городе Бердске Новосибирской области 16 октября 2013г. Существовала угроза попадания канализационных вод в водопровод новосибирского Академгородка, произведено временное отключение горячего водоснабжения, холодная вода подается на сниженном давлении;

3. Пожар на нефтяной платформе Дипватер Хоризон в Мексиканском заливе 20 апреля 2010г., в результате было загрязнено нефтью 75 тысяч кв. км поверхности залива, нанесен серьезный экологический ущерб побережью США, погибло большое количество морских животных;

4. Авария на химическом заводе в итальянском городе Севезо 10 июля 1976 г. с выбросом диоксинов, в результате сотни людей получили отравления, уничтожен весь растительный и животный мир в окрестностях завода;

5. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшая 17 августа 2009г., в результате погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесен серьезный ущерб, последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории.
10. К какому типу относятся чрезвычайные ситуации, в которой количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей, а зона ЧС не выходит за пределы субъекта ЧС?
1. к локальному                                       2. к муниципальному

3. к региональному                                4. к межрегиональному

5. к межмуниципальному                      6. к федеральному
11. На какой стадии ЧС происходит накопление факторов риска



1. На стадии кульминации                      2. На стадии инициирования

3. На стадии затухания                           4. На стадии зарождения

5. На стадии ремиссии
12. Что из ниже перечисленного следует отнести к ЧС техногенного характера




1. Первая Мировая Война




2. Селевые потоки




3. Разрушение плотины




4. Эпидемия холеры




5. Террористический акт
13. Какой основной поражающий фактор возникает во время массовой заболеваемости птиц «птичьим» гриппом?
1. Ударная волна

2. Аэрогидродинамический фактор

3. Воздействие отравляющими веществами

4. Биологический фактор

5. Ионизирующее излучение
14. Как можно классифицировать аварию на Чернобыльской АЭС по продолжительности действия?
1.  Кратковременная ЧС

2. Ожидаемая ЧС

3. Межрегиональная ЧС

4. Затяжная ЧС

5. Внезапная ЧС
15. Какой поражающий фактор будет наблюдаться всегда при любой чрезвычайной ситуации техногенного характера, будь то пожар или транспортная авария химическая авария или авария с выбросом радиоактивных веществ?
1. Аэрогидродинамический фактор;                     2. Ионизирующее излучение;

3. Бактериальное заражение;                                 4. Психологическое воздействие;

5. Термическое воздействие.
16. Классифицируйте массовые беспорядки, погромы, поджоги по происхождению?
1) ЧС техногенного характера                                                2) ЧС природного характера

3) ЧС социального характера                                                 4) ЧС экологического характера.
Критерии оценки:
Оценка за выполненный тест выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Тест 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме «Опасности на гидротехнических объектах»

1. Какие плотины сохраняют устойчивость благодаря своему собственному весу?
а) контрфорсные;

б) арочные;

в) гравитационные;

г) железо-бетонные.
2. Рисберма – это…
а) часть реки выше подпорного сооружения;

б) участок реки между двумя соседними плотинами;

в) часть реки ниже подпорного сооружения;

г) укрепленный участок реки в нижнем бьефе.
3. Проран – это…
а) узкий проток в насыпи плотины, возникший в результате размыва излучины в половодье;

б) участок реки между двумя соседними плотинами;

в) прорыв плотины;

г) специально устроенное отверстие для водосброса.
4.Что такое бьеф?
а) укрепленный участок реки;

б) участок реки между двумя соседними плотинами;
в) узкий проток в насыпи плотины, возникший в результате размыва излучины в половодье;

г) участок реки ниже плотины.
5. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла:
а) 24 апреля 1986г.

б) 17 августа 2009г.

в) 21 января 2011г.

г) 25 мая 2010г.
6. Как называется устройство, перегораживающее реку для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища?
а) рисберма;

б) гидроэлектростанция;

в) дамба;

г) турбина гидроагрегета;

д) плотина.
7. Отметьте правильные и неправильные утверждения:

	№3 п/п
	Утверждение
	П
	НП

	1
	Для спасения от волны прорыва занять возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания
	
	

	2
	Как можно быстрее попытаться самостоятельно эвакуироваться
	
	

	3
	В эвакуацию взять документы, вещи первой необходимости, одежду, обувь, подручные спасательные средства
	
	

	4
	Если остались в доме, нужно подать сигнал: днем – флагом из яркой ткани, ночью – фонарем 
	
	

	5
	Для получения информации нужно пользоваться радио и телевидением
	
	

	6
	Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств постараться выбраться на сухое место или дамбу
	
	

	7
	При приближении волны прорыва постараться удержаться на воде
	
	

	8
	Перед уходом из дома выключить электроприборы, газ, воду, плотно закрыть окна и двери
	
	

	9
	После схода воды можно вернуться домой
	
	

	10
	В доме после наводнения сразу можно пользоваться открытым источником огня (спичками, зажигалкой), газом, водой, электричеством
	
	

	11
	Можно употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водой и пить воду из колодца
	
	


8. Что такое гидроэнергетика?
а) использование воды в качестве путей сообщения;

б) использование воды для орошения земель;

в) использование движущей силы воды как источника энергии;

г) отвод избыточных грунтовых вод с территории.
9. Очистные сооружения относятся к …
а) гидроэнергетическим сооружениям;

б) водоподпорным сооружениям;

в) гидросооружениям водоснабжения и канализации;

г) гидросооружениям инженерной мелиорации.
10. Арочная плотина – это…
а) плотина, устойчивость которой обеспечивается благодаря не только весу самой плотины, но и весу воды в объеме призмы;

б) плотина, работающая как свод, поставленный на торец и упирающийся своими пятками в скальные берега;

в) плотина, устойчивость которой обеспечивается благодаря ее собственному весу;

г) плотина, использующая одновременно гравитационную устойчивость и устойчивость своей конструкции.
11. Электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока – это…
а) теплоэлектростанция;

б) гидроэлектростанция;

в) атомная электростанция;

г) геотермальная электростанция.
12. Мощность Волжской ГЭС составляет 2582,5 МВт. Высота плотины составляет 44,47 м. По вырабатываемой мощности ее можно классифицировать как:
а) малая гидроэлектростанция;

б) средняя гидроэлектростанция;

в) высоконапорная гидроэлектростанция;

г) мощная гидроэлектростанция.
13. Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6400 МВт. Высота плотины составляет 245 м. В зависимости от максимального использования напора воды ее можно классифицировать как:
а) малая гидроэлектростанция;

б) средненапорная гидроэлектростанция;

в) высоконапорная гидроэлектростанция;

г) мощная гидроэлектростанция.
14. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством отведения воды из речного русла через специальные водоотводы или каналы. Водоотводы спрямлены, и их уклон меньше, чем уклон реки. Вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Назовите ГЭС, которая соответствует перечисленному описанию.
а) деривационная гидроэлектростанция;

б) плотинная гидроэлектростанция;

в) приплотинная гидроэлектростанция;

г) гидроаккумулирующая электростанция.
15. Как классифицировать прорыв дамбы по объектовому признаку?
а) авария на коммунальных системах жизнеобеспечения;

б) транспортная авария;

в) гидродинамическая авария;

г) авария на химически опасном объекте.
16. Что из ниже перечисленного является самой частой причиной аварий на гидротехнических сооружениях?
а) землетрясение;

б) разрушение основания плотины;

в) военные действия;

г) неправильная эксплуатация.
17. Что из перечисленного не относится к гидротехническим сооружениям?
а) плотина;

б) дамба;

в) линия электропередач;

г) очистные сооружения.
18. Назовите поражающий фактор катастрофического затопления.
а) повышенная температура;

б) волна прорыва;

в) световое излучение;

г) ионизирующее излучение.
19. Назовите любой пример комплексного решения водохозяйственных проблем.
Критерии оценки:
Оценка за выполненный тест выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Тест 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме «Опасности ионизирующих излучений и радиационных объектов»
1. Ионизирующее излучение – это…
а) область резкого сжатия среды, которая распространяется в виде сферического слоя во все стороны от места взрыва;

б) парообразование, происходящее на поверхности жидкости под действием высокой температуры;

в) электромагнитное излучение, которое создается при ядерных превращениях и образует при взаимодействии со средой заряженные частицы (ионы);

г) электромагнитное излучение, испускаемое нагретым веществом, воспринимаемое человеческим глазом.
2. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в результате…
а) облучения человека электромагнитным излучением;

б) употребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей;

в) употребления препаратов стабильного йода;

г) попадания радиоактивной пыли на кожу человека.
3. Наиболее сильной проникающей способностью обладает…
а) альфа-излучение;

б) бета-излучение;

в) гамма-излучение;

г) нейтронное излучение.
4. Что такое радон?
1. Ядовитый газ зеленовато-желтого цвета, с резким запахом.

2. Тяжелая серебристо-белая жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты.

3. Высокопластичный мягкий металл желтого цвета, благородный металл.

4. Естественная смесь газов, составляющая земную атмосферу.

5. Невидимый, инертный, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ, продукт распада урана, альфа-излучатель.
5. Число распадов в радиоактивном веществе в единицу времени – это…
1. активность радионуклида.

2. эквивалентная доза излучения.

3. поглощенная доза излучения.

4. количество радионуклидов.

5. период полураспада.
6. Какая авария произошла 26 апреля 1986 года?
1. В Институте микробиологии и вирусологии в Свердловске произошёл выброс спор сибирской язвы.

2. Разлив 400 тыс. литров радиоактивного охладителя на заводе "Секвойя-1" в шт. Теннеси (США).




3. Авария на территории США на реакторе "Тримайл-Айленд" в Мидлтауне (шт. Пенсильвания, США). Выброс 52000 м2  радиоактивной воды в реку Саскуеханна.

4. Авария на Чернобыльской АЭС (Украина, СССР).

5. Авария на Сибирском химическом комбинате, г. Томск.
7. Какая чрезвычайная ситуация произошла 17 августа 2009 года?
1. В московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» произошел взрыв. Теракт произвели две дагестанские террористик-смертницы. В результате взрывов погибло 40 человек и ранено около 90.

2. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС с разрушением гидроагрегата № 2. Был разрушен машинный зал, погибло 75 человек. Под угрозой затопления волной прорыва находились несколько крупных городов.

3. Землетрясение с магнитудой 9,0 балов на юге Новой Зеландии. Землетрясение было осложнено цунами. Число жертв с учетом пропавших без вести составило 22 000 человек.

4. Авария на Чернобыльской АЭС (Украина, СССР). В результате производимого техническим персоналом эксперимента был полностью разрушен четвертый энергоблок, огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу, 31 человек погиб. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек.

5. Авария на японской АЭС «Фукусима-1». Землетрясение повредило основную систему энергоснабжения станции, система охлаждения реактора была выведена из строя. Вследствие этого циркониевый корпус тепловыделяющих элементов перегрелся и вступил в реакцию с водяным паром. Образовался свободный газообразный водород, который смешался с воздухом, образовалась гремучая смесь. Здание АЭС было повреждено взрывом гремучего газа, в окружающую среду попали радиоактивные вещества.
8. Какой из перечисленных изотопов ядерного используют в качестве топлива в атомных реакторах типа РБМК:
1. U235
2. Rn86
3. Pu239
4. Cs135
5. U238
9. Что такое альфа-излучение?
1. Поток фотонов.
2. Поток положительно заряженных частиц, состоящих из двух протонов и двух нейтронов.
3. Поток нейтрально заряженных частиц.

4. Поток электронов.

5. Поток отрицательно заряженных ионов.
10. Период полураспада радиоактивного вещества – это…
1. время, в течение которого распадаются все атомы данного элемента.

2. время, необходимое для реакции радиоактивного элемента с водой.

3. время, в течение которого распадается половина всех атомов данного элемента.

4.время, в течение которого радиоактивность данного вещества уменьшается в 10 раз.

5. время, необходимое для увеличения радиоактивности данного вещества в 2 раза.
11. Рентгеновское излучение – это…
1. различные виды микрочастиц и физических полей, способных ионизировать вещество.

2. поток нейтронов.

3. поток положительно заряженных частиц, состоящих из двух протонов и двух нейтронов.

4. гамма-излучение, которое получается искусственно в трубке, где ускоренные электроны бомбардируют мишень.

5. поток позитронов.
12. Какое из перечисленных радиоактивных излучений полностью задерживается листком бумаги?
1. рентгеновское излучение.

2. бета-излучение.

3. нейтронное излучение.

4. альфа-излучение.

5. гамма-излучение.
13. Нейтрон – это…
1. элементарная частица с положительным зарядом;

2. общее название атомных ядер, отличающихся числом протонов.

3. электрически нейтральная элементарная частица.

4. элементарная отрицательно заряженная частица, вращающаяся вокруг ядра.

5. элементарная безмассовая частица, квант электромагнитного излучения.
14. Поражающим фактором ионизирующих излучений является:
1. ультразвук;

2. поток элементарных частиц;

3. инфразвук;

4. шум;

5. волна прорыва.
15. Радиоактивный стронций накапливается:
1. в щитовидной железе;

2. в нервной ткани;

3. в костях;

4. в мышцах.
16. Наименьшую проникающую способность имеют:
1. α-лучи;

2. β-лучи;

3. γ-лучи;

4. нейтроны.
17. Какой из радиоактивных изотопов наиболее опасен для щитовидной железы?
1. стронций;

2. цезий;

3. плутоний;

4. гелий;

5. йод.
18. Деление тяжелых ядер при облучении их быстрыми нейтронами – это…
1. протонное излучение;

2. реакция термоядерного синтеза;

3. γ-излучение;

4. спонтанное деление;

5. радиационный захват.
19. Расшифруйте аббревиатуру РБМК-1000.

20. Что такое ТВЭЛ, из чего он состоит?
Критерии оценки:
Оценка за выполненный тест выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине (модулю)  Техногенные опасности и защита от них
                                        наименование

по теме «Опасности ионизирующих излучений и радиационных объектов»

Вариант 1.

· Перечислите источники природного (естественного) радиационного фона.

· Что такое мощность дозы?

· Какие из перечисленных радиоактивно загрязненных продуктов безопаснее для употребления в пищу? Расположите их в порядке увеличения вреда:

- сыворотка;

- обезжиренное молоко;

- сливки;

- масло;

- цельное молоко.

4. Объясните, почему в качестве топлива на реакторах РБМК используют U235.
5. Верны ли следующие утверждения:

	
	
	Да
	Нет

	1
	Число протонов в ядре атома полностью совпадает с порядковым номером химического элемента в таблице Менделеева
	
	

	2
	Изотопы – разновидности химического элемента, которые отличаются числом протонов в ядрах атомов
	
	

	3
	Нейтрон – элементарная частица с положительным зарядом
	
	

	4
	Наиболее сильной проникающей способностью обладает альфа-излучение
	
	

	5
	В качестве топлива на АЭС используется дистилированная вода
	
	


	Нужно ли при получении больших доз радиации принимать противобактериальное средство из комплекта аптечки АИ-2?
	Нет, так как противобактериальное средство не предотвращает лучевую болезнь

	
	Нет, так как это ухудшит состояние пораженного

	
	Да, так как это усиливает сопротивляемость ослабленного организма проникновению инфекции

	
	Нет, так как это средство будет эффективно, только если его принять до начала действия радиации на организм чловека

	
	

	Кем осуществляется радиационный контроль пищи?
	Профсоюзами

	
	Правительством Российской Федерации

	
	Федеральной инспекцией труда

	
	Роспотребнадзором


	Явление радиоактивности открыл…
	Анри Беккерель

	
	Фредерик Жолио-Кюри

	
	Дмитрий Менделеев

	
	Андрей Сахаров


Вариант 2.

1. Назовите примеры ионизирующих и неионизирующих излучений.

2. Чем опасен газ радон?

3. Что такое активность?

4. Чем отличаются изотопы одно и того же элемента?

5. На какой орган человека воздействует радиоактивный изотоп йода-131 и к каким последствиям это может привести?

6. Верны ли следующие утверждения:
	
	
	Да
	Нет

	1
	С помощью ядерных реакций из ртути можно получить золото
	
	

	2
	β-частица – это электрон
	
	

	3
	Единицей излучения эквивалентной дозы излучения является Зиверт (Зв).
	
	

	4
	Альфа-излучение  - это поток положительно заряженных ядер гелия
	
	

	5
	Рентгеновское излучение применяется для диагностики туберкулеза
	
	


	Какое вещество применяется в качестве топлива на атомных электростанциях?
	Cs135


	
	U235

	
	U238

	
	I131


	Химические вещества, ослабляющие воздействие радиации на организм человека – это…
	интерфероны

	
	фунгициды

	
	антидоты

	
	радиопротекторы


	Мерой биологического воздействия каждого вида радиационного излучения служит…
	поглощенная доза

	
	эквивалентная доза

	
	экспозиционная доза

	
	эффективная доза


	Радиоактивный изотоп йода I-131 полностью распадётся через…
	несколько месяцев

	
	24 тысячи лет

	
	8,05 суток

	
	36 часов


Вариант 3.

1. Назовите системы безопасности АЭС.

2. Что такое ионизирующее излучение?

3. Для каких элементов характерен α-распад?

4. Что такое поглощенная доза?

5. Для каких органов и тканей радиационное излучение наиболее опасно?
6. Назовите мощность дозы естественного радиоактивного фона на территории Российской Федерации.
7. Верны ли следующие утверждения:
	
	
	Да
	Нет

	1
	Изотопы – это ядра одно и того же химического элемента с одинаковым числом нейтронов, но разным количеством протонов
	
	

	2
	Грей – это единица измерения активности в системе СИ
	
	

	3
	При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в результате потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей
	
	

	4
	Число распадов в радиоактивном веществе в единицу времени – это период полураспада
	
	


	Что такое бета-излучение?
	поток ядер атомов гелия

	
	поток электронов

	
	поток протонов

	
	электромагнитное излучение


	Среди перечисленных веществ назовите радиопротектор
	этанол

	
	цистамин

	
	тетрациклин

	
	промедол


	Какое из перечисленных ионизирующих излучений обладает наибольшей проникающей способностью?
	альфа-излучение

	
	бета-излучение

	
	рентгеновское излучение

	
	нейтронное излучение


	Чернобыльская АЭС находится…
	в Центральной России в Брянской области 

	
	в Витебской области, расположенной на севере республики Беларусь

	
	в Японии в городе Окума префектуры Фукусима

	
	на востоке белорусско-украинского Полесья на севере Украины


Шкала оценивания контрольной работы:

	Баллы
	Уровень
	Оценка
	Критерии оценки

	5
	Высокий
	отлично
	Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент дал полные ответы на все задания, при этом материал излагался в логичной последовательности, кратко, емко, в своих ответах студент опирался на известные научные данные. В ходе ответа студент продемонстрировал систематические теоретические знания, способность грамотно и правильно излагать свои мысли.

	4
	Выше среднего
	хорошо
	Оценка «хорошо» выставляется в случае если студент дал верные ответы на все задания, при этом материал излагался в логичной последовательности, в своих ответах студент опирался на известные научные данные, но в ответе допущены 1-2 неточности или присутствует ошибка в ответе на один тестовый вопрос. В ходе ответа студент продемонстрировал систематические теоретические знания, способность грамотно и правильно излагать свои мысли.

	3
	Средний
	удовлетворительно
	Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае если студент верно определил основные понятия, но не проиллюстрировал их конкретными примерами, либо в ответе допущены 3-4 неточности или присутствуют ошибки в ответах на 2-3 тестовых вопроса.

	2
	Низкий
	неудовлетворительно
	Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае если студент верно определил основные понятия, но не проиллюстрировал их конкретными примерами, либо в ответе допущены 3-4 неточности или присутствуют ошибки в ответах на все тестовые вопросы. В ответе наблюдаются нарушения последовательности изложения теоретического материала.


Тест 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме «Опасные химические вещества и объекты»
1. Количество яда, которое приводит человека или животное к гибели при отсутствии лечения – это…
1. Пороговая доза.

2. Минимальная токсическая доза.

3. Летальная доза.

4. Предельно допустимая концентрация.

5. Эффективная доза.
2. Какое из перечисленных веществ блокирует тканевое дыхание и вызывает гипоксию. Характерным признаком отравления этим веществом является яркая розовая окраска слизистых оболочек и кожи.
1. Метанол                                               2. Сернистый ангидрид.

3. Хлор.               
                                    4. Аммиак.

5. Синильная кислота
                           6. Ртуть.

3. Какое простейшее средство защиты органов дыхания следует использовать для защиты от аммиака?
1. Ватно-марлевую повязку, смоченную 2 %-ным раствором питьевой соды.

2. Противогаз с раздавленной в нём ампулой амилнитрита.

3. Ватно-марлевую повязку, смоченную 70 %-ным раствором уксусной кислоты.

4. Ватно-марлевую повязку, смоченную 5 %-гым раствором лимонной кислоты.

5. Ватно-марлевую повязку, смоченную 2 %-ным раствором новокаина.
4. Назовите поражающий фактор химической аварии.
1. Воздушная ударная волна;

2. Возникновение пожаров;

3. Волна прорыва;

4. Химическое заражение местности;

5. Радиоактивное облучению людей и радиоактивное загрязнение окружающей среды.
5. Среди перечисленного выберите определение хлора.
1. Бесцветная, очень летучая, легко подвижная ядовитая жидкость, имеющая характерный резкий запах. Легко воспламеняется и горит. Взрывоопасна. Используется в производстве ароматических соединений, пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, гербицидов. Смешивается с водой и растворяется в большинстве органических растворителей. При воздействии этого вещества на организм человека возникает тканевая гипоксия (кислородное голодание).

2. Галогенсодержащие органические циклические эфиры, термически стабильные и химически инертные вещества. Глобальные экотоксиканты. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты. Концентрации, приводящие в 50% случаев к смертельному исходу, для различных лабораторных животных составляют от 1 до 300 мг/кг. Они поражают поджелудочную железу, легкие, имунную систему. Попадание в организм вызывает риск заболевания раком и ряд других серьезных проблем для здоровья. В частности, вероятна повышенная частота хромосомных мутаций и врожденных уродств из-за специфического действия на генетический аппарат половых клеток и клеток эмбриона.

3. Бесцветный газ со стойким, резким запахом нашатырного спирта. Имеет 2-ю степень токсичности. Легче воздуха, растворим в воде. Взрывопожароопасен, горюч, горит с образованием токсичных газов. Используется в народном хозяйстве как хладагент в пищевой промышленности, для производства азотной кислоты и ее производных, удобрений, взрывчатых веществ.

4. Жидкий серебристо-белый металл, тяжелее воды, не растворяется в ней. Легколетуч уже при комнатной температуре, начинается испаряться при + 18градусах Цельсия, хорошо впитывается всеми поверхностями, проникая в поры различных строительных материалов. Имеет 1-ю степень токсичности. Негорюч, пары тяжелее воздуха. Используется при изготовлении люминесцентных ламп, измерительных приборов — термометров, барометров, манометров, для производства амальгам.

5. Газ желто-зеленого цвета с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха. Растворим в воде. Имеет 2-ю - высоко опасную - степень токсичности. Обладает удушающим действием. Применяется для отбеливания бумажной массы, ткани, для обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях.
6. Что происходит с облаком зараженного воздуха при аварии с выбросом  хлора?
1. облако движется по направлению ветра, стелется по поверхности земли, затекая в низины, подвалы, колодцы;

2. облако поднимается вверх и рассеивается;

3. облако растекается равномерно во все стороны независимо от скорости ветра;

4. облако быстро соединяется с влагой воздуха и выпадает на землю в виде серого осадка;

5. при соединении с кислородом воздуха облако взрывается.
7. Отметьте правильные (П) или неправильные (НП) утверждения:
	Утверждение
	П
	НП

	10%-ный раствор азотной кислоты известен под название «нашатырный спирт»
	
	

	Синильная кислота используется для производства пластмасс
	
	

	Тетраэтилсвинец поражает центральную нервную систему
	
	

	Ртуть, попадая на кожу, вызывает сильный химический ожог
	
	

	Метиловый спирт – это прозрачная бесцветная жидкость с запахом винного спирта
	
	

	Ртуть опасна для человека только в виде паров, попадание внутрь организма металлической ртути безопасно и не требует оказания медицинской помощи
	
	

	Демеркуризация – это обезвреживание аммиака для исключения отравления людей и животных
	
	

	Специфический поражающий признак метилового спирта – он усиливает чувствительность кожи к свету (фотосенсибилизация)
	
	


8. Отметьте правильные (П) или неправильные (НП) утверждения:
	Утверждение
	П
	НП

	Сернистый ангидрид – это соединение серы с водородом
	
	

	Ртуть относится к АХОВ
	
	

	Тетраэтилсвинец – это незамерзающая жидкость, применяемая в системе охлаждения автомобильных, авиационных и тракторных двигателей
	
	

	Диоксины – это ксенобиотики
	
	

	Синильная кислота – это цианистый водород
	
	

	Прием внутрь 10-30 мл метанола вызывает слепоту
	
	

	Максимальное количество вредного вещества в единице объема воздуха, которое при ежедневном воздействии на организм в течение длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний и не нарушает нормальной жизнедеятельности – это летальная доза
	
	


9. Выберите из приведенного ниже перечня верные сведения о тетраэтилсвинце:
а) Это прозрачная бесцветная жидкость с запахом винного спирта.

б) Это сладковатая жидкость вязкой консистенции без запаха.

в) Применяется для изготовления лекарств.

г) Тетраэтилсвинец связывает гемоглобин крови и вызывает кислородное голодание.

д) Это бесцветная маслянистая жидкость приятного фруктового запаха.

е) Имеет период скрытого действия.

ж) В организм человека попадает через органы дыхания, кожу и желудочно-кишечный тракт.

з) Это антидетонационная присадка к бензинам.
10. Какое из ниже перечисленных веществ относится к тяжелым металлам? При отравлении вызывает поражение центральной нервной системы, в том числе поражение всех отделов головного мозга. Отравление часто возникает при употреблении некачественных консервов.
1. Аммиак.

2. Синильная кислота.

3. Свинец.

4. Гелий.

5. Литий.
11. Среди перечисленных тяжелых металлов  выберите жидкий, серебристо-белый металл, хорошо испаряется при комнатной температуре. Возможны ингаляционные отравления, отравления при попадании в желудочно-кишечный тракт, при больших концентрациях проникает через неповрежденную кожу.
1. Свинец.

2. Галлий.

3.Цинк.

4. Ртуть.

5. Литий.
12. При поражении человека АХОВ может возникнуть целый ряд негативных для здоровья эффектов. Как проявляется тератогенный эффект?
1. Подавление иммунитета, которое приводит к снижению общей сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.

2. Аллергические реакции.

3. Нарушения в закладке внутренних органов плода, что вызывает появление врожденных уродств, также возможна внутриутробная гибель плода.

4. Способность активизировать деятельность раковых клеток и вызывать злокачественные заболевания.

5. Подавление активности ферментных систем, метаболические нарушения.
13. ПДК ртути в воздухе рабочей зоны 0,005 мг/м3. Классифицируйте ее по степени воздействия на организм человека:
1. Ртуть это фосфорорганическое отравляющее вещество

2. Ртуть это отравляющее вещество удушающего действия

3. Ртуть относится к чрезвычайно опасным веществам (1-й класс опасности)

4. Ртуть это АХОВ ингаляционного действия

5. Ртуть это негорючее пожароопасное вещество.
14. Среди перечисленных укажите группу чрезвычайно опасных химических веществ.
1. Хлор, формальдегид, мышьяк, сероводород, угарный газ.

2. Диоксины, тетраэтилсвинец, ртуть, синильная кислота.

3. Аммиак, хлориды.

4. Сернистый ангидрид, метанол, нитраты, цинк.
15. Какое вещество попало в атмосферу в результате аварии в Бхопале в 1984 году?
1. Хлор.

2. Диоксины.

3. Аммиак.

4. Метилизоцианат.

5. Тетраэтилсвинец.
16. Перечислите растворы химических веществ, которые используются для демеркуризации.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Вопросы для собеседования

по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
                                 наименование

по теме «Опасности в коммунальных системах жизнеобеспечения»

1. Виды аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, их причины и последствия.
2. Мероприятия по повышению устойчивости коммунальных систем жизнеобеспечения.

3. Правила безопасного поведения при авариях на коммунальных системах.

4. Правила поведения при отключении центрального парового отопления в холодное время года. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

5. Статистика аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения в Российской Федерации, их специфические особенности.

6. Признаки угрозы возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения.

7. Аварии с утечкой магистрального газа: опасность, возможные последствия. Признаки отравления бытовым газом, оказание неотложной помощи, профилактика. Правила безопасного поведения при эксплуатации газовых приборов.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если ответ логичный и последовательный, показывает прочные знания по вопросу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, показывает умение делать выводы и обобщения, приводить примеры. Владение терминологией уверенное. Ответы на дополнительные вопросы краткие и аргументированные;

- оценка «хорошо» – дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ недостаточно логичен с незначительными ошибками, исправленными студентом с помощью преподавателя. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие;

- оценка «удовлетворительно» – ответ недостаточно полный, с ошибками в деталях. Речевое оформление требует поправок. Логика и последовательность изложения нарушены. Ответы на дополнительные вопросы неаргументированные, с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь неграмотная. Ответы на дополнительные вопросы неверные.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Тест 
по дисциплине (модулю)  Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме

«Загорания и пожары техногенного характера»
1. Что такое пожар?
1. Сложное быстропротекающее химическое превращение, сопровождающееся интенсивным выделением значительного количества тепла и свечением.




2. Неконтролируемое стихийно развивающееся горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.



3. Подземные толчки, колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.



4. Совокупность раскаленных газов и плазмы, выделяющихся в результате химической реакции.

5. Затопление водой значительных территорий в результате подъема воды выше обычного уровня.
2. Какой газ образуется в отходящих газах печей при плохой тяге, в выхлопных газах автомобилей, в табачном дыме, и который оказывает сильное отравляющее действие за счет связывания гемоглобина крови?
1. гремучий газ – смесь водорода с кислородом




2. цианистый водород HCN




3. угарный газ СО




4. бурый газ NO2




5. углекислый газ CO2
3. Запрещается применять воду:
1.  При тушении горящих объектов, оборудование которых находится под напряжением

2. При тушении целлюлозы и больших масс бумажной продукции

3. Для охлаждения металлических конструкций

4. Для тушения горящих щелочных и щелочноземельных металлов – натрия, калия, магния; материалов, хранящихся совместно с карбидом кальция и негашеной известью

5. Для тушения огня на открытых деревянных конструкциях
4. Сколько стадий развития пожаров существует? Перечислите их.
1. три

2. четыре

3. пять

4. шесть

5. семь
5. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем?
1. тушение осуществлять в респираторе из-за опасности токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;
2. тушение осуществлять в средствах защиты органов дыхания и зрения из-за образования большого количества пыли, образующейся при использовании огнетушителя;
3. во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой.
4. во избежание разрыва корпуса огнетушителя, находящегося под высоким давлением, не нагревать огнетушитель и не трясти его;

5. из-за возможности поражения электрическим током, не подносить огнетушитель к источнику горения ближе 3 метров.
6. Что такое окислители?
1. Вещества, поддерживающие горение, способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

2. Вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

3. Химические вещества, способные вследствие внешнего воздействия взрываться с выделением тепла и образованием большого количества газов;

4. Жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

5. Вещества, создающие условия для прекращения горения.
7. Что такое антипирены?
1. Вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают горение.

2. Химические вещества, придающие древесине негорючесть.

3. Вещества, поддерживающие горение, способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции

4. Вещества, которые используются в ядерных реакторах для осуществления управляемой цепной ядерной реакцией деления.

5. Высокотоксичные химические соединения, которые могут поражать незащищенных людей и животных, заражать воздух, местность, сооружения, технику, воду и продовольствие.
8. Что из ниже перечисленного относится к первичным средствам пожаротушения? 
1. Пожарный автомобиль.

2. Дренчерная установка пожаротушения.

3. Хладоновый огнетушитель.

4. Ящик с песком.

5. Дымовой пожарный извещатель.
9. Каким средством среди перечисленного следует тушить горящий магний? 
1. Азот.

2. Песок.

3. Вода.

4. Углекислый газ.

5. Аргон.

6. Ржавые чугунные опилки.
10. Укажите химическую формулу угарного газа? 
1. Оксид азота NO

2. Оксид серы SO2
3. Диоксид углерода CO2
4. Оксид кальция CaO
5. Оксид углерода СО
11. В хладоновых огнетушителях в качестве огнетушащего средства используется...
1. Диоксид углерода.

2. Вода в чистом виде или вода с добавками поверхностно-активных веществ, водные растворы минеральных солей.

3. Воздушно-механическая пена.

4. Фреон.

5.Порошки минеральных солей.
12. Какие виды огнетушителей применяются для тушения электроустановок и приборов, находящихся под напряжением? 
1. Водяные.

2. Химические пенные.

3. Воздушные пенные.

4. Порошковые.

5. Углекислотные.
13. Какими первичными средствами пожаротушения удобнее всего тушить ценные музейные экспонаты, повреждение которых огнетушащим веществом нежелательно? 
1. Порошковыми огнетушителями.

2. Химическими пенными огнетушителями.

3. Воздушно-пенными огнетушителями.

4. Углекислотными огнетушителями.

5. Хладоновыми огнетушителями.
14. Выберите среди предложенного наиболее подходящую группу средств пожаротушения для пожаров горючих жидкостей, плавящихся веществ (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук).
1. Все виды огнетушащих веществ (прежде всего, вода).

2. Распыленная вода, все виды пен, галогенуглеводороды, порошки.

3. Газовые составы, инертные разбавители, галогенуглеводороды, порошки, вода (для охлаждения для окружающей среды).

4. Порошки.

5. Порошки, углекислота, хладоны.
15. Выберите среди предложенного наиболее подходящую группу средств пожаротушения для пожаров на электроустановках.
1. Все виды огнетушащих веществ (прежде всего, вода).

2. Распыленная вода, все виды пен, галогенуглеводороды, порошки.

3. Газовые составы, инертные разбавители, галогенуглеводороды, порошки, вода (для охлаждения для окружающей среды).

4. Порошки.

5. Порошки, углекислота, хладоны.
16. Среди перечисленного укажите самое дешевое средство пожаротушения.
1. Галогенуглеводороды.

2. Углекислота.

3. Вода.

4. Вода с добавками поверхностно-активных веществ.

5. Инертные порошки.
17. Укажите, в каких случаях вода будет эффективным средством пожаротушения.
1.  При тушении горящих волокнистых материалов.

2. При тушении спирта, ацетона, бензина и других горючих жидкостей, плотность которых меньше плотности воды;

3. При охлаждении металлических конструкций;

4. При тушении горящих щелочных и щелочноземельных металлов, карбида кальция и негашеной извести;

5. При тушении огня на открытых деревянных конструкциях.
18. Чем может быть заряжен порошковый огнетушитель? Выберите среди перечисленного.
1. Водным раствором минеральных солей;

2. Гидрокарбонатом натрия;

3. Диоксидом углерода;

4. Метаном;

5. Фреоном.
19. Определите класс пожара щелочных (К, Na), легких (Al, Mg) металлов и их сплавов, а также металлорганических веществ и гидридов металлов.
1. A;

2. B;

3. C;

4. D;

5. E.
20. В каком из перечисленных примеров созданы условия для возникновения процесса горения?
1. Гранит + воздух + пламя горелки;

2. Ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;

3. Ацетон + воздух + пламя зажигалки;

4. Дерево + воздух + факел;

5. Бензин + воздух.
21. Определите категорию сложности пожара, если подтверждено сообщение о пожаре, при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительно отделения из соседних районов. Всего на месте пожара работают 10 отделений.
1. Первая.
2. Вторая.

3. Третья.

4. Четвертая.

5. Пятая.
22. Среди перечисленного укажите первичные поражающие факторы пожара?
1. осколки, части разрушившихся зданий и оборудования;

2. пониженная концентрация кислорода;

3. воздействие огнетушащих веществ;

4. вынос высокого напряжения на токопроводящие части.

5. повышенная температура окружающей среды, пламя и искры.
23. Какие из перечисленных типов огнетушителей можно использовать для тушения щелочных металлов?
1. Воздушно-пенные;

2. Углекислотные;

3. Порошковые;

4. Водяные.

5. Химические пенные.
24. Какие пожары относятся к классу «Е»?
1. Пожары твердых горючих веществ и материалов;

2. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;

3. Пожары газов;

4. Пожары металлов;

5. Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
25. Укажите вещество, которое в большом количестве образуется при пожаре и приводит к поражению человеческого организма по следующему механизму: «Опасное вещество, заменяя кислород в его соединении с гемоглобином, образует патологическое соединение – карбоксигемоглобин, неспособный переносить кислород к органам и тканям. Это вызывает формирование тканевой гипоксии и удушье».
1. Синильная кислота.

2. Фосген.

3. Хлор.

4. Угарный газ.
5. Углекислый газ.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Вопросы для собеседования

по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
                                 наименование

по теме «Загорания и пожары техногенного характера»
1. Источники освещения, предназначенные для работы во взрывоопасной газовой среде. Лампа Дэви.

2. Пирофорные вещества.

3. Механизм действия токсических веществ, выделяющихся при пожаре. Симптомы отравления и оказание первой помощи при отравлении синильной кислотой.

4. Методы ограничения распространения пожара. Автоматические установки пожаротушения.

5. Торфяные пожары, особенности распространения и тушения.

6. Маркировка огнетушителей.
7. Пожарная связь и сигнализация.

8. Классификация веществ по группам возгораемости: негорючие, трудногорючие, горючие.

9. Основные поражающие факторы пожара и взрыва.

10. Средства пожаротушения.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если ответ логичный и последовательный, показывает прочные знания по вопросу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, показывает умение делать выводы и обобщения, приводить примеры. Владение терминологией уверенное. Ответы на дополнительные вопросы краткие и аргументированные;

- оценка «хорошо» – дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ недостаточно логичен с незначительными ошибками, исправленными студентом с помощью преподавателя. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие;

- оценка «удовлетворительно» – ответ недостаточно полный, с ошибками в деталях. Речевое оформление требует поправок. Логика и последовательность изложения нарушены. Ответы на дополнительные вопросы неаргументированные, с ошибками;
· оценка «неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь неграмотная. Ответы на дополнительные вопросы неверные.
Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Тест 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме

«Защита от взрывов. Обрушение зданий и сооружений»
1. Взрыв – это…
1. самопроизвольное возникновение горения вследствие постепенного накопления тепла при протекании экзотермических реакций в каких-либо твердых горючих материалах;

2. неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства;

3. быстропротекающий процесс изменения физико-химического состояния вещества, сопровождающийся высвобождением большого количества энергии и приводящий к образованию сжатых газов, способных производить работу.
2. К какому виду конденсированных взрывчатых веществ относится гремучая ртуть?
1. бризантные вещества;

2. инициирующие вещества;

3. пиротехнические вещества;

4. пороха.
3. Пластит – это…
1. бризантное взрывчатое вещество, тестообразная масса кремового оттенка;

2. бризантное взрывчатое вещество, плотная кристаллическая масса желто-лимонного цвета;

3. суррогатное взрывчатое вещество, смесь аммонийной селитры, тротила, порошка алюминия;

4. порох, пронитрованная и стабилизированная уплотненная целлюлоза.
4. В чем состоит различие в действии порохов и бризантных взрывчатых веществ?
1. горение взрывчатого вещества устойчивее, чем горение пороха; детонации взрывчатого вещества в штатных условиях не возникает; в замкнутом объёме, при измельчении горение пороха легко переходит в детонацию;

2. горение пороха устойчивее, чем горение взрывчатого вещества; детонации пороха в штатных условиях не возникает; в замкнутом объёме, при измельчении горение взрывчатого вещества легко переходит в детонацию;

3. пороха способны к дроблению, разрушению непосредственно соприкасающихся с ними предметов, а взрывчатые вещества способны разрушить и выбросить из области взрыва окружающие материалы – бетон и кирпич.
5. Мощность взрыва определяют…
1. в алюминиевом эквиваленте;

2. в нитроглицериновом эквиваленте;

3. в урановом эквиваленте;

4. в тротиловом эквиваленте.
6. Скорость взрыва нитроглицерина составляет 8200 м/с. Как называется такой взрыв?
1. дефлаграция;

2. собственно взрыв;

3. детонация.
7. В каком из перечисленных случаев  наблюдается явление физической детонации?
1. Взрыв тротила;

2. Выливание расплавленного металла в воду;

3. Горение древесных опилок;

4. Взрыв мучной пыли на элеваторе;

5. Ядерный взрыв.
8. Назовите основные параметры воздушной ударной волны.
1. тротиловый эквивалент, фугасность, бризантность;

2. избыточное давление, скоростной напор воздуха, время действия избыточного давления;

3. энергия взрывчатого вещества, скорость детонации, чувствительность к внешним воздействиям.
9. Область сильно сжатого нагретого воздуха, имеющего избыточное давление, которая в виде сферических слоев распространяется во все стороны со сверхзвуковой скоростью – это…
1. бризантность взрывчатого вещества;

2. фугасность взрывчатого вещества;

3. тротиловый эквивалент;

4. энергия взрывчатого превращения;

5. ударная волна.
10. Что такое взрывчатые вещества?
1. вещества, не воспламеняющиеся даже при воздействии мощных источников зажигания;

2. легковоспламеняющиеся жидкости, которые вспыхивают при температуре ниже 61 0 С;

3. вещества, способные самостоятельно гореть после изъятия источника воспламенения;

4. химические соединения или смеси, которые способны к быстрому, саморазвивающемуся химическому превращению с выделением большого количества газов.
11. Укажите группу инициирующих взрывчатых веществ.
1. тротил, нитроглицерин, гексоген;

2. азид свинца, гремучая ртуть, стифнат свинца;

3. черный порох, тринитроцеллюлоза, твердое ракетное топливо.
12. Назовите состав дымного (черного) пороха.
1. Перхлорат аммония, бутилкаучук, нанодисперсный алюминий.

2. Калийная селитра, сера, древесный уголь.

3. Пироксилин, спирт, эфир, графит, стабилизатор.

4. Нитроклетчатка, парафин.
13. Для чего применяются бризантные взрывчатые вещества?
1. Для возбуждения взрывчатых превращений в зарядах других взрывчатых веществ (для снаряжения капсюлей-воспламенителей, запальных трубок, электродетонаторов).

2. Для получения пиротехнических эффектов (светового, звукового, зажигательного, дымового).

3. Применяются в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и предназначаются для придания снаряду определенной начальной скорости.

4.  Применяют для снаряжения боевых частей ракет, снарядов реактивной артиллерии, бомб, торпед, ручных гранат, так как они способны производить дробление среды в непосредственной близости к заряду. 
14. Определите, к какому виду взрывчатого превращения относится взрыв, возникающий при взаимодействии расплавленного алюминия с водой.
1. дефлаграционное горение;

2. химический взрыв;

3. физическая детонация;

4. ядерный взрыв.
15. Как называется взрыв, который отличается от обычного крайне быстрым выгоранием кислорода в зоне распыления горючих веществ, в результате чего создается область пониженного давления, распространяющаяся вслед за ударной волной?
1. Ядерный взрыв.

2. Объемный взрыв.

3. Физический взрыв.

4. Холодный взрыв.
16. Перечислите три основных признака взрыва.

Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Тест 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
               наименование
Фонд тестовых заданий по теме

«Проблемы электробезопасности и электромагнитной безопасности»
1. Если человек прикасается руками к электрооборудованию с нарушенной изоляцией, может возникнуть…
а) шаговое напряжение;

б) напряжение прикосновения;

в) короткое замыкание;

г) однофазное прикосновение.
2. Воздействие электрического тока на человеческий организм вызывает:



а) прилив жизненных сил;

б) галлюцинации;

в) рвоту, диарею, высокую температуру, удушье;

г) электрические травмы.
3. Общая реакция организма на электротравмы включает 4 степени ответной реакции. Судорожное сокращение мышц с потерей сознания относится …
а) к I степени ответной реакции;

б)  к II степени;

в) к III степени;

г) к IV степени. 
4. Увидев оборванные или сильно провисшие токонесущие провода, вы в первую очередь:
а) сообщите от этом в управление по делам ГО и ЧС района;

б) обозначите это место вехами в радиусе около 6 метров;

в) организуете охрану места повреждения людьми;

г) продолжите свой путь, предоставив возможность исправить ситуацию другим людям.
5. Что такое шаговое напряжение?
а) разность потенциалов между руками человека при прикосновении человека к электрооборудованию с нарушенной изоляцией;

б) разность потенциалов между ногами человека при одновременном касании ими земли при растекании тока на землю;

в) разность потенциалов между рукой и ногой человека при замыкании провода на землю;

г) замыкание цепи тока вдоль всего тела через органы дыхания и сердца.
6. При каких значениях силы тока возникает «приковывающий» эффект?
а) 1-3 миллиампер;

б) 10-15 миллиампер;

в) 20-25 миллиампер;

г) более 100 миллиампер.
7. Что происходит с человеком, на которого воздействует ток с силой 1 миллиампер?
а) отмечается начальное раздражающее воздействие на организм;

б) возникает судорожное сокращение мышц, которое «приковывает» пострадавшего к источнику тока;

в) происходит судорожное сокращение мышц грудной клетки, затрудняется и прекращается дыхание, может наступить смерть из-за прекращения работы легких;

г) смертельная электрическая травма.
8. Когда возникает дуговое поражение?
а) оно возникает, если между ногами человека возникает разность потенциалов при замыкании электрического провода на землю;

б) оно возникает при непосредственном контакте тела человека с источником электрического тока;

в) оно возникает, если между руками человека возникает разность потенциалов при касании электрооборудования с нарушенной изоляцией;

г) когда в результате приближения человека к источнику тока с высоким напряжение возникает искровой разряд, в это время человек находится в непосредственной близости от источника тока, но не касается его.
9. Как называются электрические ожоги округлой или линейной формы в местах входа и выхода тока из тела человека?
а) лучевая болезнь;

б) двухфазное прикосновение;

в) знаки тока;

г) ожоговые рубцы.
10. При электроожоге III степени наблюдаются…
а) отслойка эпидермиса и образование пузырей;

б) поражение всей толщи кожи;

в) поражение не только кожи, но и мышц, сухожилий, нервов, сосудов и костей»

г) поражаются лишь небольшие участки кожи.
11. Составьте фразу из данных фрагментов:
а) …держа ступни вместе…

б) …упал вблизи вас…

в) …мелкими шажками или прыжками…

г) …шаговым напряжением…

д) …если оборванный провод…

е) …из зоны поражения током…

ж) …чтобы избежать поражения…
12. Назовите первое действие, которое необходимо произвести, при оказании помощи человеку, пораженному электрическим током.
а) начать искусственную вентиляцию легких;

б) начать непрямой массаж сердца;

в) отсоединить пострадавшего от источника тока;
г) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент верно выполнил 85-100 % заданий;

- оценка «хорошо» – если студент верно выполнил 70-84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» – если студент верно выполнил 50-69% заданий;

- оценка «неудовлетворительно» – количество правильных ответов менее 50% от общего количества заданий.
Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Вопросы для собеседования

по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
                                 наименование

по теме «Система защиты населения и объектов от опасностей техногенного характера»
1. Индивидуальные средства защиты органов дыхания.

2. Приборы радиационного и химического контроля.

3. Медицинские средства защиты.

4. Дегазация и локализация химических загрязнений.

5. Виды и способы дезактивации.

6. Планирование и организация эвакуационных мероприятий.

7. Первая медицинская помощь при отравлении различными АХОВ.

8. Правила поведения населения при гидродинамических авариях.

9. Правила поведения населения при химических авариях.

10. Правила поведения населения при авариях на радиационно опасных авариях.

11. Правила поведения населения при пожарах.
Критерии оценки:
Оценка выставляется по 4-х балльной шкале:

- оценка «отлично» выставляется в случае, если ответ логичный и последовательный, показывает прочные знания по вопросу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, показывает умение делать выводы и обобщения, приводить примеры. Владение терминологией уверенное. Ответы на дополнительные вопросы краткие и аргументированные;

- оценка «хорошо» – дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ недостаточно логичен с незначительными ошибками, исправленными студентом с помощью преподавателя. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие;

- оценка «удовлетворительно» – ответ недостаточно полный, с ошибками в деталях. Речевое оформление требует поправок. Логика и последовательность изложения нарушены. Ответы на дополнительные вопросы неаргументированные, с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Ответы на дополнительные вопросы неверные.

Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Темы рефератов 
по дисциплине (модулю) Техногенные опасности и защита от них
                                 наименование

по теме «Система защиты населения и объектов от опасностей техногенного характера»
1. Оценка радиационной и химической опасности объектов окружающей среды.

2. Единая энергетическая система России: проблемы и планы.

3. Экологические и социальные последствия создания Богучанской ГЭС.

4. Причины и последствия ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

5. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях.

6. Вопросы безопасности водного транспорта.

7. Дозиметрические приборы радиационной разведки и контроля.

8. Прогностическая оценка потенциальных техногенных опасностей на территории Российской Федерации.

9. Нормативы качества окружающей среды, предельно допустимого вредного воздействия на окружающую среду, использования природных ресурсов и санитарно-защитных зон.

10. Безотходные и малоотходные производственные процессы – основа защиты природной среды от загрязнения. Методы уменьшения загрязнения окружающей среды.

11. Изменение биосферы под влиянием техногенной деятельности человека.

12. Обрушение зданий и сооружений: причины, последствия и правила поведения пострадавших.

13. Анализ различных методов генерации энергии с точки зрения безопасности.

14. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с выбросом сероводорода.

15. Вероятные опасности при возникновении техногенных катастроф на угольных шахтах в Российской Федерации и за рубежом.

16. Опасные ситуации в метрополитене.

17. Экологические последствия техногенных катастроф.
18. Техногенные последствия социальных катастроф (на примере Восточной Украины).
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
	Характеристика
	Требования по структуре и оформлению

	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Реферат — сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, приведение интересных фактов, статистических данных.
	1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой);

2) план работы с указание страниц каждого пункта;

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и практики, для автора реферата);

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской позиции к обсуждаемой теме);

5) заключение;

6) список использованной литературы;

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).


Алгоритм оценивания учебного реферата
	Показатели
	Балл

	Новизна реферированного текста
	1

	Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал:
- обоснование актуальности темы для теории и практики;

- соответствие содержания теме реферата;

- охват планом всех аспектов сформулированной темы;

- постановка проблемы для обсуждения;

- формулирование выводов по каждому параграфу;

- формулирование выводов по всей работе;

- систематизация и структурирования материала;

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;

- грамотное использования терминологии;

-сопоставление различных точек зрения по проблеме;

- наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений;

- формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу.
	1

	Умение работать с первоисточниками:
- выделение главного;

- адекватное изложение мысли мысли автора первоисточника собственными словами или с использованием цитирования;

- уместное и достаточное цитирование первоисточника;

- использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников;

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме.
	1

	Грамотность:
- отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок;

- грамотность и культура изложения;

- научный стиль.
	1

	Умение оформлять письменную работу:
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;

- грамотное составление списка использованной литературы;

- соблюдение требований к оформлению и объему реферата.
	1

	Итого
	5


Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


Вопросы к экзамену
1. Вредные и опасные факторы среды обитания и их характеристика.

2. Понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях мирного времени: причины, классификация, источники, поражающие факторы, фазы течения.

3. ЧС техногенного характера: понятие, классификация, причины, фазы течения, возможные последствия.

4. Основные особенности опасных химических веществ. АХОВ: определение понятия, применение в народном хозяйстве, пути попадания в организм. 

5. Хлор, аммиак, ртуть, формальдегид, фенол, тяжёлые металлы: физико-химические свойства. Симптомы отравления, оказание первой помощи и профилактика отравлений.

6. Средства бытовой химии: правила применения, симптомы отравления, профилактика.

7. ХОО: классификация. Авария на ХОО: причины, поражающие факторы, последствия. АСДНР в очаге химического заражения.


8. Подготовка к возможной аварии на ХОО. Алгоритм безопасного поведения во время и после ЧС.

9. Радиационная авария: определение понятия, причины, поражающие факторы, последствия. Проведение АСДНР в районе бедствия.

10. Ионизирующие излучения: определение понятия, виды и сравнительная характеристика. Общее понятие о воздействии РВ и ИИ на организм человека.

11. Факторы, влияющие на степень поражения человека ионизирующими излучениями. Лучевая болезнь: определение понятия, классификация, причины, симптомы. Общие принципы лечения. 

12. Действия населения при оповещении о радиационной ЧС. Правила поведения в зоне радиоактивного загрязнения местности. Защита населения и территорий при радиационных ЧС. Особенности ведения АСДНР.

13. Потенциально опасные ГТС. Чрезвычайные ситуации на ГТС: причины, поражающие факторы и последствия аварии на ГТС.

14. Катастрофическое затопление местности: определение понятия, причины, последствия.

15. Аварии на КСЖ. Электроэнергетическая авария: причины, опасность, последствия. Повышение устойчивости работы электрических сетей.

16. Правила безопасного обращения с электрическими приборами и оборудованием. Электротравма: признаки, оказание первой помощи.

17. Аварии в системах водоснабжения и канализации: причины, последствия. Действия населения при отключении водоснабжения. Повышение устойчивости работы систем водоснабжения и канализации.

18. Аварии на тепловых сетях: причины, последствия. Действия населения при отключении теплоснабжения. Повышение устойчивости работы тепловых сетей.

19. Авария с утечкой магистрального газа: опасность, возможные последствия. Признаки отравления бытовым газом, оказание первой помощи, профилактика. Правила безопасного поведения при эксплуатации газовых приборов.

20. Обрушение зданий и сооружений: причины, способствующие условия, последствия. Действия при угрозе обрушения и поведение в завале. Проведение АСДНР на месте обрушения.

21. Травматический шок, синдром длительного сдавливания: определение понятий, оказание первой помощи на месте происшествия. Другие травмы, сопутствующие обрушению сооружений.

22. Пожары и взрывы на объектах экономики: причины, способствующие условия, поражающие факторы, последствия.

23. Ожоги и отравление угарным газом: признаки каждого вида повреждений, оказание первой помощи.

24. Пожар в жилом здании. Особенности пожаров в домах повышенной этажности. Действие при пожаре.

25. Противопожарная защита жилых и производственных помещений. Пожарная сигнализация. Первичные средства и автоматизированные системы тушения пожаров. Противопожарная профилактика.

26. Компьютер и здоровье. Влияние компьютера на организм пользователя. Дети и компьютер. Организация рабочего места. Профилактика «компьютерных» заболеваний.

27. Коллективные и индивидуальные средства защиты населения в условиях ЧСТХ. Защитные сооружения ГО: виды, назначение; правила поведения укрываемых лиц в защитном сооружении.

28. Табельные и подручные средства индивидуальной защиты населения. СИЗ органов дыхания, СИЗ глаз и лица, защитная одежда и обувь.

29. Медицинские средства защиты: АИ – 2, ИПП – 8, индивидуальный перевязочный пакет. Санитарная обработка.

30. Эвакуация как основной способ защиты населения в военное время и в условиях ЧС мирного времени. Планирование эвакомероприятий. Эвакоорганы. Порядок проведения эвакуации. Виды обеспечения эвакомероприятий.

31. АСДНР. Особенности организации работ при химическом и радиационном загрязнении территории. Проведение работ в зоне затопления территории и на месте обрушения сооружения.

32. Общая характеристика системы правовых актов о защите населения и территорий от опасностей техногенного характера.

33. Основные законы об обеспечении безопасности промышленных предприятий.

34. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС. 

35. Индивидуальные средства защиты детей от поражающих факторов техногенной ЧС.

36. Пожарная безопасность при проведении детских культурно-массовых мероприятий в школе. Обеспечение пожарной безопасности в школе.

37. Опасные ситуации в общественном транспорте и метро, причины и виды аварий. Алгоритмы безопасного поведения.

38. Происшествия на железнодорожном транспорте: причины и виды, правила безопасного поведения. Последствия аварий на железнодорожном транспорте.

39. Аварии на авиационном транспорте: причины и виды, правила безопасного поведения. Последствия аварий на авиатранспорте. Декомпрессия.

40. Аварии на водном транспорте: причины и виды, правила безопасного поведения. Последствия аварий на водном транспорте. Спасательные средства.
Критерии оценки:
Ответы оцениваются по 4-х балльной шкале:

«Отлично»: Ответ логичный и последовательный, показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, показывает умение делать выводы и обобщения, приводить примеры. Владение терминологическим аппаратом уверенное. Ответы на дополнительные вопросы краткие и аргументированные.

«Хорошо». Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленными студентом с помощью преподавателя.  Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие.
«Удовлетворительно». Ответ не достаточно полный, с ошибками в деталях. Умение раскрыть значение понятий не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Студент не способен самостоятельно разделить существенные и несущественные стороны раскрываемой темы. Ответы на дополнительные вопросы не аргументированные, с ошибками.

«Неудовлетворительно»: Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Речь неграмотная. Ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Шкала оценивания
	Баллы
	Уровень
	Оценка

	5
	Высокий
	отлично

	4
	Выше среднего
	хорошо

	3
	Средний
	удовлетворительно

	2
	Низкий
	неудовлетворительно


ОММ учебной дисциплины (модуля) составлены
Доцентом, к.ф.-м.н., Синогиной Е.С.

