

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) Машиноведение
	№ п/п
	Контролируемые темы (разделы) дисциплины
	Код контролируемой компетенции (или ее части)
	Наименование 
оценочного средства 

	1
	История развития  гидравлики и гидроэнергетики
	УК-1; ПК-1
	Тест

	2
	Жидкость, ее свойства. Понятие идеальной жидкости. Основное уравнение гидравлики
	УК-1; ПК-1
	Тест

	3
	Основы гидродинамики. Режимы движения жидкости. Уравнение постоянства расхода.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	4
	Уравнение Бернулли для реальной жидкости, его использование в технике. Карбюратор, пульверизатор
	УК-1; ПК-1
	Тест

	5
	Гидравлические трубопроводы, их классификация. Гидравлические сопротивления.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	6
	Приборы для измерения гидростатического давления: пьезометры, манометры, вакууметры.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	7
	Истечение жидкости через малые отверстия и насадки. Использование насадок в технике.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	8
	Явление гидравлического удара в трубопроводе. Гидравлический таран.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	9
	Гидравлические машины, их классификация. Гидроэлектростанции.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	10
	Назначение, устройства и принципы работы гидравлических насосов.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	11
	Объемные гидроприводы, их схемы и принципы работы. Следящий гидропривод.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	
	Форма промежуточной аттестации - экзамен
	УК-1; ПК-1
	Вопросы к экзамену

	12
	История развития теплотехники. Роль русских ученых в развитии теплотехники.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	13
	Понятие теплотехники как науки. Термические и калорические параметры состояния
	УК-1; ПК-1
	Тест

	14
	Газовые законы. Управление состоянием рабочего тела
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	15
	Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы в газах
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	16
	Второй закон термодинамики. Цикл Карно.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	17
	Основы теплопередачи, виды теплообмена. 
Передача теплоты теплопроводностью.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	18
	Передача теплоты конвекцией. Уравнение теплопередачи.
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	19
	Передача теплоты излучением. Закон Стефана-
Больцмана
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	20
	Тепловые машины и аппараты. Основы расчета теплообменных аппаратов.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	21
	Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), их типы, характеристики и диаграммы работы.
	УК-1; ПК-1
	Тест

	22
	Тепловые и атомные электростанции
	УК-1; ПК-1
	Контрольная работа

	
	Форма промежуточной аттестации - экзамену
	УК-1; ПК-1
	Вопросы к экзамену



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

Тесты
по дисциплине (модулю)  Машиноведение _

	№  
Зад. 
	№ 
Блок по хрон.
	№ Банки отв.
	
Текст задания с ответами
	№ 
Прав.
ответа
	
Аудио
	
Видео

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	1
	1
	Кто написал первый научный труд (трактат) по гидравлике «О плавающих телах» ?
	
	
	

	2
	1
	1
	Кто открыл закон о передаче давления в жидкости?
	
	
	

	3
	1
	1
	Кто из русских ученых открыл закон сохранения вещества и энергии ?
	
	
	

	1
	ответ
	1
	Архимед
	
	
	

	2 
	ответ
	1
	Ломоносов
	
	
	

	3
	ответ
	1
	Паскаль
	
	
	

	4
	ответ
	1
	Бернулли
	
	
	

	5
	ответ
	1
	Жуковский
	
	
	

	4
	1
	2
	В каком году был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО) ?
	
	
	

	1
	ответ
	2
	1764
	
	
	

	2
	ответ
	2
	1812
	
	
	

	3
	ответ
	2
	1845
	
	
	

	4
	ответ
	2
	1995
	
	
	

	5
	ответ
	2
	1921
	
	
	

	5
	1
	3
	Как называются  практические несжимаемые жидкости, имеющие свободную поверхность?
	
	
	

	6
	1
	3
	Как называются сжимаемые жидкости не имеющие в сосуде свободной поверхности ?
	
	
	

	1
	ответ
	3
	Электропроводные
	
	
	

	2
	ответ
	3
	Капельные
	
	
	

	3
	ответ
	3
	Газообразные
	
	
	

	4
	ответ
	3
	Термостойкие
	
	
	

	5
	ответ
	3
	Изоляторы
	
	
	

	7
	1
	4
	
Чему равна плотность воды в  ?
	
	
	

	8
	1
	4
	
Чему равна плотность стали в ?
	
	
	

	9
	1
	4
	
Чему равна плотность ртути в ?
	
	
	

	1
	ответ
	4
	10
	
	
	

	2
	ответ
	4
	1000
	
	
	

	3
	ответ
	4
	8000
	
	
	

	4
	ответ
	4
	13600
	
	
	

	5
	ответ
	4
	120
	
	
	

	10
	2
	5
	Каким прибором измеряют плотность?
	
	
	

	1
	ответ
	5
	Вольтметром
	
	
	

	2
	ответ
	5
	Термометром
	
	
	

	3
	ответ
	5
	Ареометром
	
	
	

	4
	ответ
	5
	Амперметром
	
	
	

	5
	ответ
	5
	Манометром
	
	
	

	11
	2
	6
	Как называется величина βс   в формуле:

βс = –    ?
	
	
	

	12
	2
	6
	

Как называется величина  ?

в формуле βс = ─  ?
	
	
	

	13
	2
	6
	
Как называется величина  ∆ ρ  в формуле:  βс = ─  ?
	
	
	

	1
	ответ
	6
	Относительное  изменение объема
	
	
	

	2
	ответ
	6
	Коэффициент объемного сжатия
	
	
	

	3
	ответ
	6
	Объем
	
	
	

	4
	ответ
	6
	Давление
	
	
	

	5
	ответ
	6
	Абсолютное изменение давления
	
	
	

	14
	2
	7
	Как называется свойство жидкости изменять объем под действием внешнего давления?
	
	
	

	15
	2
	7
	Как называется свойство жидкости оказывать сопротивление относительно давлению ее частиц ?
	
	
	

	1
	ответ
	7
	Твердость
	
	
	

	2
	ответ
	7
	Сжимаемость
	
	
	

	3
	ответ
	7
	Вязкость
	
	
	

	4
	ответ
	7
	Сыпучесть
	
	
	

	5
	ответ
	7
	Дисперсность
	
	
	

	16


	2
	8
	
Что обозначает величина F в выражении:  F =  μ ω ?
	
	
	

	17
	2
	8
	
Что обозначает величина μ  в выражении:  F =  μ ω ?
	
	
	

	18
	3
	8
	
Как называется величина ω  в выражении: F =  μ ω ?
	
	
	

	19


	 

	3

	8
	

Как называется величина  в выражении: F =  μ ω ?
	
	
	

	1
	ответ
	8
	Градиент скорости
	
	
	

	2
	ответ
	8
	Площадь соприкасающихся слоев
	
	
	

	3
	ответ
	8
	Давление
	
	
	

	4
	ответ
	8
	Коэффициент динамической вязкости
	
	
	

	5
	ответ
	8
	Сила внутреннего трения
	
	
	

	20
	3
	9
	В каких единицах измеряется коэффициент динамической вязкости μ ?
	
	
	

	21
	3
	9
	В каких единицах измеряется коэффициент кинематической вязкости ?
	
	
	

	22
	3
	9
	
В каких единицах измеряется градиент скорости ?
	
	
	

	1
	ответ
	9
	кг
	
	
	

	2
	ответ
	9
	Па·с
	
	
	

	3
	ответ
	9
	Ст
	
	
	

	4
	ответ
	9
	Дж
	
	
	

	5
	ответ
	9
	1/с
	
	
	

	23
	3
	10
	Как называется прибор для измерения вязкости жидкости?
	
	
	

	24
	3
	10
	Как называется прибор для измерения избыточного давления жидкости ?
	
	
	

	1
	ответ
	10
	Манометр
	
	
	

	2
	ответ
	10
	Термометр
	
	
	

	3
	ответ
	10
	Вискозиметр
	
	
	

	4
	ответ
	10
	Микроскоп
	
	
	

	5
	ответ
	10
	Твердомер
	
	
	

	25
	3
	11
	Что нужно сделать для уменьшения кинематической вязкости несжимаемой жидкости (масла) ?
	
	
	

	26
	4
	11
	Что нужно сделать для уменьшения кинематической вязкости сжимаемой жидкости (воздух) ?
	
	
	

	1
	ответ
	11
	Перемешать
	
	
	

	2
	ответ
	11
	Опустить вниз
	
	
	

	3
	ответ
	11
	Поднять вверх
	
	
	

	4
	ответ
	11
	Повысить температуру
	
	
	

	5
	ответ
	11
	Понизить температуру
	
	
	

	27
	4
	12
	Как действует сила гидростатического давления жидкости на стенку сосуда?
	
	
	

	1
	ответ
	12
	По касательной
	
	
	

	2
	ответ
	12
	Под углом 60о
	
	
	

	3
	ответ
	12
	По внутренней нормали 
	
	
	

	4
	ответ
	12
	Под углом 30о
	
	
	

	5
	ответ
	12
	Под углом 45о
	
	
	

	28 
	4
	13
	Что обозначает величина P в основном уравнении гидростатики: Р = qh + pо

	
	
	

	29
	4
	13
	
Что обозначает величина ρ в основном уравнении гидростатики: Р = qh + pо
	
	
	

	30
	4
	13
	Что обозначает выражение  qh в основном уравнении гидростатики:

Р =  qh + pо
	
	
	

	1
	ответ
	13
	Скорость
	
	
	

	2
	ответ
	13
	Избыточное давление
	
	
	

	3
	ответ
	13
	Плотность жидкости
	
	
	

	4
	ответ
	13
	Абсолютное давление
	
	
	

	5
	ответ
	13
	Вес жидкости
	
	
	



Проверка и оценка результатов выполнения заданий
Оценка выставляется в 4-х  балльной шкале:
- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил 87-100% заданий;
- оценка «хорошо» - если студент выполнил 75-86% заданий;
- оценка «удовлетворительно» -  если студент выполнил 50-74% заданий;
- оценка «неудовлетворительно» - менее 50% заданий.

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине (модулю) Машиноведение

Задание 1. Определить силу Р, с которой гидропресс сжимает деталь и выигрыш в силе, если известны:
d – диаметр малого гидроцилиндра, см;
D - диаметр большого (рабочего) гидроцилиндра, см;
а – длина рычага, м; 
b – длина малого плеча рычага, м;
Ро – приложенное усилие, кгс;
 - коэффициент полезного действия.
Иллюстрация на рис.1. Значения параметров для различных вариантов приведены в таблице [2] .  
	[image: ]				Гидравлический пресс   


                                         Рис. 1
Задание 2: заполненный воздухом при P = Po тонкостенный колокол диаметром D и высотой H опущен в воду под действием веса G. Считая закон сжатия воздуха изотермическим найти глубину погружения колокола h.
Иллюстрация представлена  на рис.2. Значения параметров приведены в таблице.
	[image: ]
                                                                 Рис. 2 


Задание 3:
Определить остойчивость деревянного бруса с заданной относительной плотностью [image: ], плавающего в воде, если ширина бруса b, высота h , длина l (l b) Иллюстрация представлена на рис.3. Значения параметров приведены в таблице.









Рис. 3

Критерии оценки:
	Шкала оценивания

	неудовлетворительно
	удовлетворительно
	хорошо
	отлично

	Отсутствует правильный ответ даже после наводящих вопросов.
	Показано знание основных понятий раздела учебного модуля, но правильный ответ дан только после наводящих вопросов.
	Показано достаточно полное знание и понимание раздела модуля, без значительных пробелов. 
	Ответ правильный, материал изложен грамотно и четко, проиллюстрирован примерами. Свободно владеет учебным материалом.



Вопросы к экзамену
1. Понятие гидравлики как науки. История развития гидравлики.
2. Физические характеристики жидкости: плотность, удельный вес. Приборы для измерения плотности жидкости.
3. Сжимаемы и несжимаемые жидкости, их практическое применение. Понятие коэффициента объёмного сжатия.
4. Понятие идеальной и реальной жидкостей. Коэффициент динамической вязкости.
5. Особенности истечения вязких жидкостей, коэффициент кинематической вязкости и способы его определения.
6. Гидравлическое давление и его свойства, понятие силы гидростатического давления.
7. Понятие абсолютного и избыточного давлений, основное уравнение гидростатики.
8. Давление жидкости на плоскую горизонтальную поверхность, гидростатический парадокс.
9.Плавание тел в жидкости. Основы теории плавания.
10.Закон Архимеда. Условие плавания тела в жидкости.
11. Остойчивость плавающего тела. Условие остойчивости.
12. Явление гидравлического удара в трубопроводе, способы его уменьшения.
13. Гидравлический таран: назначение схема и принцип работы.
14. Основы гидродинамики. Виды движения жидкости. Критерий Рейнольдса.
15.Струйная модель потока жидкости. Кинематические элементы потока.
16. Расход жидкости. Виды расходов, их размерности и аналитические выражения.
17. Понятие средней скорости потока. Уравнение неразрывности струи.
18. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.
19. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости, его геометрическая интерпретация.
20. Виды гидравлических сопротивлений. Определение потерь напора по формуле Байбаха. 
21. Назначение, устройство и принцип работы гидропресса.
22. Приборы для измерения гидравлического давления. Назначение, устройство и принцип работы пьезометра.
23. Назначение, устройство и принцип работы жидкостного манометра.
24. Назначение, устройство и принцип работы жидкостного вакууметра.
25. Истечение жидкости через малые отверстия и насадки.
26. Назначение, конструкция и принцип работы гидротарана.
27. Примеры использования уравнения Бернулли в технике. Карбюратор ДВС, пульверизатор (по выбору).
28. Гидравлические машины, их классификация.
29. Назначение, устройство и принцип работы поршневого насоса.
30. Назначение, устройство и принцип работы центробежного насоса.
31. Шестеренные насосы, их назначение, устройство и принцип работы.
32. Объемные гидроприводы, их классификация. Примеры использования гидроприводов в технике.
33. Назначение, схема и порядок работы объемного гидропривода поступательного движения.
34. Поворотные гидроприводы, их область применения и принцип работы.
35. Следящий гидропривод копировального станка.
36. Гидроэнергетический потенциал России, его распределение и использование. Перспективы развития гидроэнергетики России.
37. Гидроэлектростанции. Состав, порядок работы и технические характеристики плотинных  ГЭС.
38. Назначение, устройство и принцип работы гидравлической турбины.
39. Гидроаккумулирующие электростанции, их назначение, состав и принцип работы.
40. Приливные электростанции, их состав и принцип работы. Состояние и перспективы развития малой гидроэнергетики. Наплавные гидроэлектростанции: назначение, состав и порядок работы.

Критерии оценки:
	Планируемые результаты обучения
	Критерии оценивания результатов обучения

	
	неудовлетворительно
	удовлетворительно
	хорошо
	отлично

	ЗНАТЬ:
назначение, устройства и принципы работы гидравлических машин и термодинамические параметры состояния; основные понятия и законы гидростатики и теплотехники.
	Фрагментарные знания назначения, устройства и принципов работы гидравлических машин и термодинамических параметров состояния; основных понятий и законов гидростатики и теплотехники.
	Общие, но не структурированные знания назначения, устройства и принципов работы гидравлических машин и термодинамических параметров состояния; основных понятий и законов гидростатики и теплотехники.
	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания назначения, устройства и принципов работы гидравлических машин и термодинамических параметров состояния; основных понятий и законов гидростатики и теплотехники.
	Сформированные систематические знания назначения, устройства и принципов работы гидравлических машин и термодинамических параметров состояния; основных понятий и законов гидростатики и теплотехники.

	УМЕТЬ:
выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам; применять систему полученных знаний для идентификации, формулирования и решения технических задач в области гидравлики и теплотехники.
	Частично освоенное умение выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам; применять систему полученных знаний для идентификации, формулирования и решения технических задач в области гидравлики и теплотехники.
	В целом успешное, но не систематическое умение выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам; применять систему полученных знаний для идентификации, формулирования и решения технических задач в области гидравлики и теплотехники.
	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам; применять систему полученных знаний для идентификации, формулирования и решения технических задач в области гидравлики и теплотехники.
	Сформированное умение выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам; применять систему полученных знаний для идентификации, формулирования и решения технических задач в области гидравлики и теплотехники.

	ВЛАДЕТЬ:
навыками решения простых задач по расчёту технических характеристик гидравлических и теплоэнергетических машин и установок; навыками выбора гидроприводов и гидравлических насосов, а также теплотехнического оборудования по их техническим характеристикам.
	Фрагментарное применение навыков решения простых задач по расчёту технических характеристик гидравлических и теплоэнергетических машин и установок; навыками выбора гидроприводов и гидравлических насосов, а также теплотехнического оборудования по их техническим характеристикам.
	В целом успешное, но не систематическое применение навыков решения простых задач по расчёту технических характеристик гидравлических и теплоэнергетических машин и установок; навыками выбора гидроприводов и гидравлических насосов, а также теплотехнического оборудования по их техническим характеристикам.
	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков решения простых задач по расчёту технических характеристик гидравлических и теплоэнергетических машин и установок; навыками выбора гидроприводов и гидравлических насосов, а также теплотехнического оборудования по их техническим характеристикам.
	Успешное и систематическое применение навыков решения простых задач по расчёту технических характеристик гидравлических и теплоэнергетических машин и установок; навыками выбора гидроприводов и гидравлических насосов, а также теплотехнического оборудования по их техническим характеристикам.



Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения
	Баллы
	Уровень

	5
	Высокий

	4
	Выше среднего

	3
	Средний

	2
	низкий



Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения
	Сумма баллов
	Оценка
	Уровень

	14-15
	Отлично
	высокий

	11-13
	Хорошо
	выше среднего

	8-10
	Удовлетворительно
	средний

	менее 8
	Неудовлетворительно
	низкий




Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) составлены доцентом кафедры ПОТД, к.т.н. Бандаевским Г.И.
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